ZP.271.1.22.2020.EP Końskie, dn. 16.10.2020 r.

**Otrzymują uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rewitalizacja rynku
w Końskich

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 t.j.) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami:

1. Zgodnie z "Opis techniczny rynek pw.pdf" (str. 6) i przedmiarem (poz. 15 d.1.1.3) - wokół rynku przewidziano siedziska kamienne – „tapczany kamienne”- z bloków granitowych koloru szarego o wymiarach 115x0,5x0,45 (czyli dł. 115 cm x szer. 5 cm x wys. 4 cm?). Ilość bloków granitowych 56 szt. prostokątne, 4szt. narożne. Według rysunku 1607\_PW\_A1\_101 i 1607\_PW\_A5-100 zaprojektowano kamienne tapczany o wymiarach 115x50x42 i 65x50x42 w ilości 42 szt.Prosimy o podanie wymaganych wymiarów i ilości kamiennych tapczanów.

 **Odpowiedź:** Należy przyjąć: „tapczany kamienne” należy wykonać zgodnie z rys. 1607\_PW\_A5-100 tj. 115x50x42 [cm] na podkładce gumowej gr. 3cm co daje wymiar globalny – 115x50x45[cm] (1,15x0,5x0,45)[m].

Ilość „tapczanów kamiennych” 60szt. przy czym 56szt. prostokątnych i 4szt. narożnych zgodnie z rys. nr 1607\_PW\_A5-100

Wg rysunku 1607\_PW\_A1-101 łączna ilość „tapczanów kamiennych” wynosi 60szt po 15 szt. na każdą ćwiartkę w tym 56szt. prostokątnych i 4szt. narożne – nie ma rozbieżności pomiędzy przedmiarem i rysunkiem.

1. Prosimy o podanie jaki wymiar obrzeży należy przyjąć do wyceny. W opisie technicznym i przedmiarze podane są obrzeża kamienne o wymiarach 8x30x100, natomiast
w rys.1607\_PW\_A1\_101 podane jest obrzeże (opornik) granitowe
o wymiarach 8x25x100 i krawężnik o wymiarach 14x30x100.

**Odpowiedź:** Należy przyjąć obrzeże o wymiarach 8x30x100 i krawężnik 15x30x100

1. W przedmiarach podano że kostka surowo-łupana może być w formacie 8/10 lub 9/11 natomiast w zestawieniu na 1607\_PW\_A1\_101 kostka surowo-łupana jest w formacie 10/10. Prosimy o stanowisko.

**Odpowiedź :** Należy przyjąć długość ściany kostki surowołupanej w przedziale 8-11cm, zatem może to być wymiar . 8/10 lub 9/11 lub inny w zadanym przedziale.

4. Prosimy o podanie ilości sztuk na m2 zieleni niskiej, krzewów, bylin, traw oraz podanie parametrów projektownej zieleni (wysokość, obwód, donica, etc.)

**Odpowiedź :** Należy przyjąć: ilości drzew i krzewów takie jak określono w przedmiarze, rozstawa sadzenia musi być odpowiednia do przyjętego gatunku. Wielkość donicy z sadzonką krzewów min. 3l, dla traw i bylin można przyjąć donicę 2l.

Sadzonki drzew – wysokość min. 2,0m obwód pnia na wys. 1,3m powinien wynosić 8-12cm.

5. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w zakresie **SIWZ pkt 8 „Warunki udziału w postępowaniu” ppkt 8.2.3** “zdolności technicznej lub zawodowej” tak aby po modyfikacji zapis brzmiał następująco:

b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca

wykaże, że wykonał w okresie ostatnich **sześciu** lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na **budowie lub przebudowie** rynku lub placu użyteczności publicznej
o **nawierzchni kamiennej** wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usuwaniem kolizji
z sieciami podziemnymi o wartości, co najmniej 4 000 000 PLN brutto…”

Zmiana zapisów pozwoli na uczestnictwo w postępowaniu przetargowym większej liczbie firm.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

6. Prosimy o wyjaśnienie czy materiał granitowy (kostka, płyta krawężniki) mają być tożsame z materiałem który ma zastosowanie przy robotach prowadzonych w związku
z przebudową ulic w centrum miasta Końskie

**Odpowiedź:** Materiał kamienny, który będzie użyty przy budowie płyty rynku nie może różnić się wyglądem od tego, który będzie użyty przy przebudowie ulic wokół rynku tj.byłoby dobrze gdyby materiały przyjęte do realizacji rynku były tożsame z materiałami przyjętymi do realizacji przebudowy ulic. Materiały przed wbudowaniem wymagają akceptacji.

7. Prosimy o wyjaśnienie czy materiał kamienny (granit) przewidziany w projekcie do zabudowy może być pochodzenia np. chińskiego

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy użycia materiału chińskiego. Należy wbudować materiał rodzimy

8. Prosimy o określenie czy Organizacja Ruchu Tymczasowego w trakcie prowadzenia robót przy rewitalizacji rynku będzie w jakikolwiek powiązana z zadaniem prowadzonym
w związku z przebudową ulic w centrum miasta Końskie. Biorąc pod uwagę położenie rynku i przebudowy ulic w centrum miasta istnieje powiązane związane
w wjazdem na Rynek. Czy Zamawiający przewidział rozwiązanie Tymczasowej Organizacji Ruchu dla tych dwóch tematów

**Odpowiedź:** Ze względu na możliwość równoległego prowadzenia inwestycji przez dwa odrębne podmioty, może zachodzić konieczność koordynacji robót i dostaw dla dwóch zadań równocześnie. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót leży po stronie Wykonawcy robót.

9. Prosimy o zamieszczenie projektu instalacji elektrycznych oraz instalacji oświetlania**.**

**Odpowiedź:** W załączeniu

**10.** Prosimy o uzupełnienie dokumentacji odnośnie rysunków dział IV - oświetlenie
i iluminacja:

Rys. nr 1607-PW-A4-000 – Zasada kompozycji oświetlenia i iluminacji, schemat

Rys. nr 1607-PW-A4-100 – Schemat poglądowy zasilania urządzeń na rynku

Rys. nr 1607-PW-A4-101 – Lampy posadzkowe „żabie oczka” – symbol E1,

Rys. nr 1607-PW-A4-103 – Lampa parkowa – symbol A1

Rys. nr 1607-PW-A4-105 – Lampy pachołki – symbol B1

Rys. nr 1607-PW-A4-105 b – Lampy pachołki ze stacją – symbol B2

Rys. nr 1607-PW-A4-106 – Lampy - Iluminacja zieleni w parku – symbol C1

Rys. nr 1607-PW-A4-107 – Lampy – podświetlenie masztów – symbol D1

Rys. nr 1607-PW-A4-108 – Lampy – oświetlenie akcentujące kształt fontanny

**Odpowiedź:** W załączeniu

11. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada prawa autorskie
do zamieszczonej dokumentacji projektowej, w tym autorskich rozwiązań projektowych
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

**Odpowiedź:** Zgodnie z umową Projektant przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji z chwilą podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego i po otrzymaniu wynagrodzenia, co nastąpi niezwłocznie po uzupełnieniu braków dokumentacji.

12. Prosimy o wyjaśnienie, kto przy realizacji zadania ponosi koszty za udzielenie prawa lub licencji do wykorzystania utworzonego utworu Wykonawcy i/lub Podwykonawcom za wykonanie i dostawę autorskich rozwiązań projektowych nie będącymi typowymi rozwiązaniami lub produktami dostępnymi na rynku, m.in. ogrodzenie, donice, słup ogłoszeniowy, studnia, etc.

**Odpowiedź:** Zgodnie z umową Projektant przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji z chwilą podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego i po otrzymaniu wynagrodzenia, co nastąpi niezwłocznie po uzupełnieniu braków dokumentacji.

13. Jeżeli koszty związane z udzieleniem prawa lub licencji do wykorzystania utworzonego utworu na wykonanie i dostawę autorskich rozwiązań projektowych ponosi Wykonawca i/lub Podwykonawcy, prosimy o podanie zestawienia rozwiązań projektowych stanowiących własność intelektualną twórcy/-ców wraz z kosztami udzielenia licencji za dany element.

**Odpowiedź:** Wykonawcy nie ponoszą kosztów praw autorskich

14. Prosimy o zamieszczenie rysunku projektowanych masztów lub przykładowej karty katalogowej.

**Odpowiedź**: Z uwagi na dużą ilość producentów masztów oraz różnorodność oferowanych produktów Zamawiający nie załącza ani rysunku ani przykładowej karty katalogowej, należy dobrać masz zgodny z opisem technicznym

15. Wnioskujemy o usunięcie lub zmianę zapisu par. 1 ust. 5 wzoru umowy. Zapis sugeruje
o jednostronnej interpretacji dokumentów przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

16. Wnioskujemy o zmianę zapisu par. 6 ust. 5 wzoru umowy poprzez wprowadzenie możliwości płatności częściowych do 90% wartości przedmiotu umowy. Zwiększenie tej wartości może wpłynąć na oferowaną kwotę (m.in. mniejsza wartość kredytowania umowy)
i będzie zgodna z zapisami par. 13 ust. 1 wzoru umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

17. Wnioskujemy o usunięcie par. 15 ust. 1 pkt 3 - odstąpienie od umowy w przypadku "nakazu zajęcia majątku" Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca, od kiedy Zamawiający powziął wiadomość o wydaniu "nakazu zapłaty" - samo wydanie nakazu zapłaty jest akurat bardzo proste do uzyskania, natomiast czym innym jest jego utrzymanie w dalszym procesie sądowym.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

18. Z zapisów draftu umowy wynika że wykonawca zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia kontraktu w wysokości 5 % wartości brutto w dopuszczalnej ustawą formie.

Prosimy o zgodę na zmniejszenie wysokości zabezpieczenia do 2% wartości zadania brutto

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ponadtona podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) z przyczyn opracowywanych zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapytań do przedmiotowego postępowania , zmienia termin składania ofert.

Zmienia się termin składania ofert z dnia 23.10.2020 r.  na dzień **06.11.2020r.**

Zmienia się termin otwarcia ofert z dnia 23.10.2020 r.  na dzień **06.11.2020r.**