ZP.271.1.22.2020.EP Końskie, dn. 26.10.2020 r.

**Otrzymują uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rewitalizacja rynku
w Końskich

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 t.j.) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami:

1. Prosimy o podanie zestawienia jak na rys. 1607\_PW\_A1\_101 zaprojektowanej nawierzchni wraz z podaniem ilościami dla poszczególnych rodzajów, formatów, grubości
i koloru nawierzchni. Zestawienie to jest niezbędne do właściwej wyceny, z uwagi na różne formaty i kolory co jest związane z różną ceną, natmoiast w przedmiarze podano łączną powierzchnię nawierzchni szarej.

**Odpowiedź:** załączony plik PDF z obliczeniami powierzchni dla wszystkich segmentów płyty rynku wraz z podaniem kolorów.

2. Prosimy o zmieszczenie projektu elektrycznego wraz z warunkami przyłączeniowymi. Zamieszczony projekt dotyczy wyłączenie inatalacji teletechnicznej.

**Odpowiedź:** projekt zamieszczony wcześniej, warunki techniczne w załczeniu

3. Prosimy o zamieszczenie rysunków detali lub przykładowych kart katalogowych zaprojektowych rodzajów opraw oświetleniowych B1, B2, C1, D1, E1, F1, G1 i G2 (wymagane wymiary, barwa, etc.).

**Odpowiedź:** Rysunki detali zawarte są w pliku pod nazwą PW\_A4\_ 101,103, ……….. itd.

Pokazane przykłady lamp zostały zaczerpnięte z ogólnodostępnych katalogów. Oferent ma mieć pogląd o jakie oświetlenie chodzi i zastosować takie lub podobne. Stąd nie podawane są ani symbole ani numery katalogowe.**Wszystkie wyroby i materiały przed wbudowaniem muszą mieć akceptację** .

Rysunki projektu elektrycznego zawarte są plikach o nazwach E101, E102 …. itd. Przy czym zaznaczam, są to nazwy plików a nie rysunków. Oferent ,otwierając plik znajdzie rysunek
o żądanej nazwie. Nazwa pliku sugeruje numer rysunku.

***Sprostowanie do spisu rysunków*** – **jest:** rys nr1607\_PW\_A4\_101 – lampy posadzkowe „żabie oczka” E1, **ma być** źródło światła H1.

Dodatkowo: Rozmieszczenie poszczególnych źródeł światła pokazane jest na dwóch rysunkach:

 1. na rysunku 1607\_PW\_E\_101

 2. na rysunku 1607\_PW\_A4\_101 na tym rysunku dodatkowo zaznaczono symbol lampy i nr rysunku obrazującego przypisaną lampę.

 -. Rysunek 1607\_PW\_A4-000 zasada kompozycji oświetlenia i iluminacji, schemat – opisuje sposób aranżacji świetlnych dla wywołana jak najlepszych wrażeń wizualnych zależnych od okoliczności, rodzaju imprezy, pory roku, pory dnia itp. – nie ma nic wspólnego z wyceną prac budowlanych – nie musi być udostępniany oferentom.

4. Prosimy o zamieszczenie rysunków detali lub przykładowych kart katalogowych zaprojektowych tablic rodzielczych TIM1 i TIM2 oraz słupków zasilających stanowiska handlowe. Zgodnie z opisem wyposażenie tablic TIM określono na podstawie wytycznych Inwestora i narysowano na rysunku dołączonym do projektu elektryki.

**Odpowiedź:** Rysunki detali zawarte są w pliku pod nazwą PW\_A4\_ 101,103, ……….. itd.

Pokazane przykłady lamp zostały zaczerpnięte z ogólnodostępnych katalogów. Oferent ma mieć pogląd o jakie oświetlenie chodzi i zastosować takie lub podobne. Stąd nie podawane są ani symbole ani numery katalogowe. **Wszystkie wyroby i materiały przed wbudowaniem muszą mieć akceptację** .

Rysunki projektu elektrycznego zawarte są plikach o nazwach E101, E102 …. itd. Przy czym zaznaczam, są to nazwy plików a nie rysunków. Oferent ,otwierając plik znajdzie rysunek o żądanej nazwie. Nazwa pliku sugeruje numer rysunku.

***Sprostowanie do spisu rysunków*** – **jest:** rys nr1607\_PW\_A4\_101 – lampy posadzkowe „żabie oczka” E1, **ma być** źródło światła H1.

Dodatkowo: Rozmieszczenie poszczególnych źródeł światła pokazane jest na dwóch rysunkach:

 1. na rysunku 1607\_PW\_E\_101

 2. na rysunku 1607\_PW\_A4\_101 na tym rysunku dodatkowo zaznaczono symbol lampy i nr rysunku obrazującego przypisaną lampę.

 -. Rysunek 1607\_PW\_A4-000 zasada kompozycji oświetlenia i iluminacji, schemat – opisuje sposób aranżacji świetlnych dla wywołana jak najlepszych wrażeń wizualnych zależnych od okoliczności, rodzaju imprezy, pory roku, pory dnia itp. – nie ma nic wspólnego z wyceną prac budowlanych – nie musi być udostępniany oferentom.

5. Co Zamawiający rozumie przez podane kolory: ciemno-szary, jasno-szary, szary oraz jasno żółty? Prosimy o przykładowe nazwy kamienia.

**Odpowiedź:** Kolorystyka dotyczy doboru odcieni szarości, dominującym kolorem będzie kolor chodników i alejek parkowych określony jako szary i ich tonacje ciemniejsza i jaśniejsza mogą różnić się również grubością ziarna. **Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi próbki celem akceptacji oraz określenia miejsca wbudowania danego kamienia.**

6. Czy Zamawiający może zamieścić ilości elementów szarych, ciemno-szarych, jasno-szarych oraz jasno żółtych?

**Odpowiedź:** Ilości poszczególnych powierzchni wraz z rozróżnieniem kolorystyki
w załączonej tabeli.

7. Co Zamawiający rozumie przez kostkę 14x14x8 cm "cekin", czy jest to kostka
z wypustkami dla niewidomych? Prosimy o potwierdzenie powierzchni polerowanej dla tej kostki, a także o podanie jej ilości oraz jakie ma być fugowanie.

**Odpowiedź:** Cekin

Cekin to kostka lokowana w tzw. „dywanie świetlnym” w rogach kwadratów jak na rysunku nr 1607\_PW\_A1\_102

Jest to kostka koloru takiego jak pasy, których zakończenie stanowi.

Wymiar 14x14 powierzchnia polerowana (pasy powierzchnia płomieniowana) – ma sprawiać wrażenie cekinu. Ilość szt. 54. Z uwagi na małe rozmiary najlepiej osadzić tę kostkę na zaprawie i zafugować zaprawą.

8. Proszę o udostępnienie przedmiarów robót w formie edytowalnej np. ATH Pozwoli to wykonawcy w rzetelnym przygotowaniu oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej.

9. ***Informuję, ze Zamawiający nie umieścił kompletu dokumentacji dot. oświetlenia
i iliminacji***

***- brak uzgodnień branżowych ni warunków przyłączenia do sieci operatora***

***-zgodnie ze spisem rysunków ( plik o nazwie :200622\_spis rysunków.docx), brakuje rysunków jn:.***

***Rys. nr 1607-PW-A4-000 – Zasada kompozycji oświetlenia i iluminacji, schemat***

***Rys. nr 1607-PW-A4-100 – Schemat poglądowy zasilania urządzeń na rynku***

***Rys. nr 1607-PW-A4-101 – Lampy posadzkowe „żabie oczka” – symbol E1,***

***Rys. nr 1607-PW-A4-103 – Lampa parkowa – symbol A1***

***Rys. nr 1607-PW-A4-105 – Lampy pachołki – symbol B1***

***Rys. nr 1607-PW-A4-105 b – Lampy pachołki ze stacją – symbol B2***

***Rys. nr 1607-PW-A4-106 – Lampy - Iluminacja zieleni w parku – symbol C1***

***Rys. nr 1607-PW-A4-107 – Lampy – podświetlenie masztów – symbol D1***

***Rys. nr 1607-PW-A4-108 – Lampy – oświetlenie akcentujące kształt fontanny***

***Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o powyższe rysunki***

**Odpowiedź:**  Załączono komplet dokumentacji elektrycznej. Dołączamy warunki przyłączeniowe.

10. Zwracam się z zapytaniem czy zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Końskie załączniki do ogłoszenia: „ROBOTY BUDOWLANE 2020/S 182-436292 OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU ROBOTY BUDOWLANE - REWITALIZACJA RYNKU W KOŃSKICH"
to wszystkie załączniki jakimi dysponuje Inwestor ?

Kieruje swoje zapytanie ponieważ brak jest dokumentacji instalacji elektrycznej która powinna zawierać schematy oraz konkretne informację szczegółowe bez których prawidłowa kalkulacja nie jest możliwa.

Czy załączniki zostaną uzupełnione w najbliższym czasie

**Odpowiedz:** Załączono kompletny projekt elektryczny.

11. W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu zwracamy się z prośba o wyjaśnienia:

Z kontekstu opisu prac w projekcie wykonawczym wynika że powinna być odrębna dokumentacja branżowa elektryki.Wynika to z opisu : OŚWIETLENIE PARKOWE ( str. 8 -opis techniczny rynek pw.pdf ) A1. Lampy parkowe ...  ( ostatnie zdanie ) " Zastosowana barwa światła zgodna z zapisami MPZP. Szczegółowe dane techniczne zamieszczone są w *projekcie elektryki."*Takie same odniesienie jest użyte w opisie dotyczącym punktów świetlnych nazwanych przez projektanta B1, B2, C1, D1,E1, F1, G1, G2
**" Szczegółowe dane techniczne zamieszczone są w zestawieniu**."

W związku z tym bardzo proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej.

**Odpowiedź:.** Dokumentacja została uzupełniona

12. Prosimy o podanie ilości sztuk na m2 zieleni niskiej, krzewów, bylin, traw oraz podanie parametrów projektownej zieleni (wysokość, obwód, donica, etc.)

Odpowiedź : Należy przyjąć: ilości drzew i krzewów takie jak określono w przedmiarze, rozstawa sadzenia musi być odpowiednia do przyjętego gatunku. Wielkość donicy z sadzonką krzewów min. 3l, dla traw i bylin można przyjąć donicę 2l.

Sadzonki drzew – wysokość min. 2,0m obwód pnia na wys. 1,3m powinien wynosić 8-12cm.

13. Proszę o doprecyzowanie nawierzchni w pozycji numer 174 w przedmiarze Płyta rynku
o następującej treści: "Nawierzchnie z płyt kamiennych - z kamienia naturalnego lub otoczaków (kocie łby), gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej", proszę o podanie czy nawierzchnia ma być z płyt czy otoczaków ponieważ ma to wpływ na wycenę oferty.

Odp. W pozycji nr 174 mają być „kocie łby”