ZP.271.1.11.2021.DS Końskie, dn. 23.04.2021 r.

**Otrzymują uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:** **Budowa ulicy Hutniczej w miejscowości Kornica i Końskie.**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1.**

Proszę o udzielenie informacji dotyczącej zadania „Budowa ulicy Hutniczej w miejscowości Kornica i Końskie” proszę o podanie  dokładnej wysokości słupa oraz wysokości zawieszenia oprawy nad ziemią, RAL słupa oraz czy ma być wykonane zabezpieczenie antykorozyjne. Firmy które wykonują słupy aluminiowe maja projekt na ul. Hutnicza ale słupy o h10m+ 1m wysięgnik a w zapytaniu mamy słupy 9m + wysięgnik.

**Odp.**

**Pytanie 2.**

Proszę jeszcze o podanie wymagań odnośnie wybranego RAL-u projektowanych słupów aluminiowych oraz czy mają być one zabezpieczone powłoką elastomeru? Jeśli tak to na jaką wysokość.

**Pytanie 3.**

Z projektu wynika, że do oświetlenie należy zastosować słupy aluminiowe, o wysokości 10m z wysięgnikami o wysięgu 1m, wysokości 1m i kącie 5 stopni. Proszę o potwierdzenie, że wysokość montażowa oprawy wynosi 11 metrów

**Odpowiedź ad. 1,2,3:** Wysokość zawieszenia oprawy  10 m, słupy zabezpieczenia antykorozyjne, elastomer ok.  1,5m , kolor RAL uzgodnić na etapie na etapie realizacji .