MICHAŁÓW 2107.KST ***Ślepy kosztorys***

***Przebudowa drogi w m. Michałów gm Czajków***

| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn.obm.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. wraz z inwentaryzacja geodezyjną | km | 0.710 |  |  |
| 2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 3069.114 |  |  |
| 3 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki granitowej 0/63 gr. 12cm Krotność = 0.8 | m2 | 3069.114 |  |  |
| 4 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki granitowej gr. 5cm Krotność = 0.5 | m2 | 3069.114 |  |  |
| 5 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsja nawierzchni drogowych 0,7 kg/m2 | m2 | 2927.114 |  |  |
| 6 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70 | m2 | 2927.114 |  |  |
| 7 | KNNR 1 0407-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II z gruntu miejscowego | m3 | 35.500 |  |  |
| 8 | KNNR 6 0202-08 | Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 15 cm z kruszywa (pospółki) rozściełanego mechanicznie na poboczach | m2 | 710.000 |  |  |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** | | | | | |  |
| **Podatek VAT** | | | | | |  |
| **Ogółem wartość kosztorysowa robót** | | | | | |  |

Słownie: