Kornowac, dnia 16.04.2014 r.

Gmina Kornowac

ul. Raciborska 48

44-285 Kornowac

RI.271.5.2014.RM

P/170/03/14

**ODPOWIEDŹ**

**NA ZADANE PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH**

**WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ**

**W KOBYLI**

**Pytanie 1**

W przedmiarze robót w dziale 1.10.1.1 poz. 152-156 występuje przepona pozioma wykonana metodą iniekcji ciśnieniowej wraz z osuszaniem mikrofalowym, natomiast w projekcie technicznym rys. A5 występuje iniekcja grawitacyjna. Jaką metodę iniekcji należy przyjąć do oferty ?.

(zgodnie z SIWZ § 14 Opis sposobu obliczenia ceny pkt. & dołączony do SIWZ przedmiar stanowi wyłącznie element pomocniczy)

Odpowiedź:

Do oferty należy przyjąć wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej wraz z osuszaniem mikrofalowym.

**Pytanie 2**

1. W budynku A oraz B są w dokumentacji projektowej rozrysowane systemy CCTV wraz z kamerami kopułkowymi ale bez podania parametrów technicznych.

Prosimy o podanie parametrów kamer ?

1. Brak w dokumentacji informacji na temat rejestratora oraz monitora.

Prosimy o podanie parametrów którymi oferent ma się kierować przy przygotowaniu oferty ?

1. W związku z tym, że w załączonych przedmiarach są tylko pozycje materiałowe z instalacją kablową, a brak jest w/w urządzeń czy wobec tego należy przyjąć, że dostawa systemów CCTV jest wyłączona z tego postępowania ?

Jeżeli należy wycenić systemy CCTV to proszę o określenie parametrów technicznych tych urządzeń.

Odpowiedź:

W kosztorysie ofertowym należy przyjąć okablowanie systemu CCTV zgodnie z przedmiarem bez wyceny rejestratora, monitora i kamer.

Wójt Gminy Kornowac

/-/ Grzegorz Niestrój