Kornowac, dnia 8.10.2014 r.

Gmina Kornowac

ul. Raciborska 48

44-285 Kornowac

RI.271.12.2014.RM

P/516/09/14

**ODPOWIEDŹ**

**NA ZADANE PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH**

**WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ**

**W KOBYLI**

**Pytanie 1**

Wg. przedmiaru robót pozycja 105 ciągi ciśnieniowe fi 63 mm są na odcinkach: S15-S23, S23-S30 oraz S159-S13, natomiast na profilach jako materiał widnieją rury kamionkowe fi 200. Proszę o wyjaśnienie nieścisłości.

Odpowiedź

W poz. 105 przedmiaru podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm – piasek – podsypka ciągów ciśnieniowych winno być:

36,00 od studzienki Sp27 – SPP3 36,0m

51,5 + 62,0 + 29,2 + 55,0 od studzienki Sp36 – SPP6 – SPP4 197,7 m

23,00 od studzienki S159 – SPP15 23,0 m

………………………………………….

Razem: 256,70 m

256,70 x 1,00 = 256,70 m2

**Pytanie 2**

Czy Wykonawca będzie zwolniony z opłaty za zajęcie pasa drogowego ?

Odpowiedź

Nie. Koszty zajęcia pasa drogowego uwzględnić w pozycjach organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

**Pytanie 3**

Czy Wykonawca będzie zwolniony z opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ?

Odpowiedź

Nie

Wójt Gminy Kornowac

/-/ Grzegorz Niestrój