ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ

***DOSTAWA AUTOMATYCZNEJ PACZKOWARKI DO WODY PITNEJ***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

* 1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowej automatycznej paczkowarki do wody pitnej, wyposażonej w moduł dezynfekcji wody i folii promieniami UV wraz z zapasem folii do pakowania wody pitnej oraz napisem „Woda wodociągowa do picia”.

* 1. **Specyfikacja techniczna:**
     + Fabrycznie nowa automatyczna paczkowarka wody pitnej, rok produkcji 2025,
     + Atest PZH do kontaktu z wodą pitną,
     + Produkt pakowany: woda pitna,
     + Sterowanie z poziomu pulpitu operatorskiego,
     + Dezynfekcja wody: lampa UV,
     + Dezynfekcja folii: lampa UV,
     + Wielkość dozy (manualna regulacja objętości pojedynczych worków na wodę): regulacja w zakresie od 0,5 do 1,0 litra,
     + Wydajność: min. 1 200 worków/h do 1 500 worków/h (możliwa manualna regulacja wydajności),
     + Szerokość folii: 320 mm,
     + Grubość folii: 0,08 - 0,1 mm,
     + Średnica wałka folii: max. 330 mm,
     + Ciśnienie wody ustabilizowane w zakresie: 2 - 3 bar,
     + Filtr wstępny wody: 0,5 µm,
     + Zapotrzebowanie na moc: do 3,0 kW,
     + Napięcie zasilania: 400 V,
     + Transporter woreczków/linia taśmowa umożliwiająca transport gotowego woreczka z wodą do punktu odbioru: max. długość 1,5m,
     + Funkcje urządzenia: odwijanie folii z rolki, datowanie (produkcji lub przydatności do spożycia), formowanie i zgrzewanie podłużne folii w rękaw bezworkowy, dozowanie wody, zamykanie woreczka, transport woreczka do pojemników transportowych,
     + Możliwość przeprowadzania dezynfekcji chemicznej urządzenia za pomocą pompy połączonej z przepływomierzem, zbiornik na roztwór: max. 5l, wtryskiwacz,
     + Kolor: naturalna stal nierdzewna,
     + Gabaryty (bez układu zasilania): ok. 1080 x 1050 x 2040 mm,
     + Masa urządzenia: do 500 kg,
     + Obsługa: 1 osoba.
  2. **Zakres dostawy i usług:**

1. Paczkowarka: 1 szt.,
2. Transporter odbiorczy zapakowanych worków: 1 szt.;
3. Komplet matryc z projektem graficznym woreczka oraz napisem „Woda wodociągowa do picia”;
4. Folia bezbarwna do pakowania wody z atestem PZH do kontaktu z wodą pitną oraz z naniesioną grafiką: masa/ilość umożliwiająca wykonanie do 200 000 worków o pojemności 1 litra.
   1. **Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia:**
      * Oferowana automatyczna paczkowarka wody pitnej musi spełniać wszystkie warunki przedstawione wyżej,
      * Wszystkie elementy automatycznej paczkowarki wody pitnej muszą być fabrycznie nowe,
      * Automatyczna paczkowarka wody pitnej musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się oferowania urządzenia z produkcji jednostkowej i takiego, którego parametry zostały zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego postępowania,
      * Wykonanie grafiki na folii przez Wykonawcę możliwe po mailowej akceptacji projektu graficznego woreczka przez Zamawiającego,
      * Wykonawca wraz z automatyczną paczkowarką wody pitnej ma obowiązek dostarczyć wszelkie dokumenty w języku polskim dotyczące urządzenia tj.: instrukcji obsługi urządzenia (DTR), atest PZH urządzenia do kontaktu z wodą pitną, atest PZH folii do kontaktu z wodą pitną, karta gwarancyjna, projekt graficzny woreczka,
      * Gwarancja na kompletna automatyczną paczkowarkę wody pitnej min.36 miesięcy, liczone od daty odbioru, potwierdzonej protokołem odbioru (zgodnie z zadeklarowaną gwarancją w kryterium; minimum 36 miesięcy)
      * Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz niezbędnej dokumentacji i ich protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego - termin płatności faktury 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury.
   2. **Szkolenie z obsługi automatycznej paczkowarki wody pitnej**

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie bieżącej obsługi automatycznej paczkowarki do wody pitnej, maksymalnie pięciu pracowników wytypowanych przez Zamawiającego. Szkolenie powinno odbyć się w miejscu montażu urządzenia i obejmować zakres umożliwiający prawidłową eksploatację paczkowarki.

* 1. **Dostawa automatycznej paczkowarki wody pitnej**

Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi: Urząd Miejski w Zelowie, adres: magazyny Mauryców 1a, 97-425 Zelów

Całkowity koszt dostawy przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem, pokrywa Wykonawca.