#### **ZPI.271.48.2025 Załącznik nr 1**

###### **FORMULARZ OFERTY W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI**

###### **DLA ZAMÓWIENIA:**

**„ZAKUP AUTOBUSU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WALEWICACH Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEWOZU DWÓCH OSÓB NA WÓZKACH INWALIDZKICH”**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **ZPI.271.48.2025**

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Zelów**

**tel.: (0-44) 634 10 00,**

reprezentowana przez

**p. Kamila Świtałę – Burmistrza Zelowa**

**Adres Urzędu Miejskiego:**

**ul. Żeromskiego 23**

**97-425 Zelów**

województwo łódzkie

1. **WYKONAWCA**

Pełna nazwa wykonawcy: .........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Adres (kod, miejscowość, ulica): ...............................................................................................................

NIP: ...........................................................

Regon: ........................................................

Tel/fax, ……………………………………………………

e-mail: ........................................................

Adres skrzynki ePUAP: ……………………………………………………………………………………………….…………………..……

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym: ………………………...........................

(imię, nazwisko, tel. kontaktowy)

3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

* 1. zapoznałem (zapoznaliśmy)się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niej uwag,
  2. gwarantuję(gwarantujemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnieniami do SWZ oraz jej modyfikacji.

1. Oferuję/my dostawę pojazdu ………………………………………………………………………………………………………………………

(należy wpisać markę, model i rok produkcji oferowanego autobusu)

za cenę netto ….………................……..… PLN

(słownie złotych:.………………........……………………….)

podatek od towarów i usług VAT w wysokości (……%) .………................……..… PLN

tj. **za cenę brutto ………................……..… PLN**

(słownie złotych: ……………………………………………………………………)

5. **Kryterium gwarancja:**

**-** **24 miesiące gwarancji** **–** **0 pkt\***

**- 36 miesięcy gwarancji – 20 pkt\***

**- 48 miesięcy gwarancji – 30 pkt\***

**- 60 miesięcy gwarancji – 40 pkt\***

**\* odpowiednie podkreślić**

6.Oświadczam/y że okres minimalnej gwarancji w zakresie perforacji korozyjnej nadwozia oferowanego przeze mnie/przez nas pojazdu wynosi 6 lat licząc od daty wskazanej w protokole odbioru pojazdu bez zastrzeżeń.

7. Oferowany termin wykonania niniejszego zamówienia – **do 15.03.2026 R.**

8. Niniejsza oferta jest ważna przez 30dni.

9. Oświadczam, iż oferowany przeze mnie okres rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia jest   
 równy okresowi udzielonej gwarancji.

10. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz   
 podatki obowiązujące na terenie Polski, w tym podatek VAT i została wyliczona w oparciu o opis   
 podany SWZ.

11. Akceptuję(emy) warunki płatności zgodnie z zapisami Projektowanych postanowień umowy.

12. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń Projektowane postanowienia umowy przedstawione w Załączniku   
 do SWZ.

13. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(emy) się   
 zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

14.Składam(y) niniejszą ofertę [***we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o   
 udzielenie zamówienia] \*,***

15.Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia   
 niniejszego zamówienia.

16. Oświadczam, że jestem (jeśli dotyczy – odpowiednie podkreślić):

1. Mikro przedsiębiorcą
2. Małym przedsiębiorcą
3. Średnim przedsiębiorcą
4. Prowadzę jednoosobową działalność
5. Osobą fizyczna nie prowadzącą działalności
6. wykonawcą z innych państw Unii Europejskiej,
7. wykonawcą z państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

*(\*jeśli dotyczy)*

17. Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie **stanowią / nie stanowią\*** tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………

18. Część dostaw **zamierzam / nie zamierzam\* zlecić** podwykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

(wskazać nazwę podwykonawcy oraz zakres dostaw jeżeli jest znany)

19. Oświadczenie dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

□ **Nie zamierzam(-y)** polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów\*

□ **Zamierzam(-y)** polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów\*:

Wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu: …………………………  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

20. **Oświadczamy**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

21. Oświadczam/y że oferowany przeze mnie/przez nas autobus wskazany w pkt 4 spełnia / nie spełnia wymagane przez Zamawiającego parametry:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **J.m** | **Wymagania** | **Oświadczenie Wykonawcy dotyczące oferowanego pojazdu spełnia/nie spełnia wymagany parametr** |
| 1. | Autobus fabrycznie nowy, nieużywany, bez wad | Szt. | 1 |  |
| 2. | Rok produkcji | rok | 2024 lub 2025 |  |
| 3. | Ilość miejsc  ( ostatni rząd siedzeń (4 szt.) zamienne na dwa miejsca dostosowane do przewozu wózków inwalidzkich ( ręcznych) ) | osoby | 19+1 (kierowca) |  |
| 4. | Kolor nadwozia ( zamawiający nie dopuszcza oferowania pojazdu oklejonego folią) | - | Kolorystyka :  lakier niemetalizowany, kolor nadwozia standardowy: do wyboru z palety barw producenta |  |
| 5 | Liczba drzwi | Szt. | 3, w tym:  - kierowcy po lewej stronie,  - wejściowe do przedziału pasażerskiego po prawej stronie, otwierane ręcznie,  - tylne dwuskrzydłowe |  |

|  |
| --- |
| **Silnik i skrzynia biegów** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Rodzaj silnika | - | Diesel |  |
| 7. | Pojemność skokowa | cm³ | Min. 1900cm³ |  |
| 8. | Moc silnika | KM | Min. 160 |  |
| 9. | Norma emisji spalin | - | Euro 6 potwierdzona świadectwem homologacji lub innym dokumentem |  |
| 10. | Skrzynia biegów | - | Manualna 5 lub 6 – biegowa  + 1 bieg wsteczny |  |

|  |
| --- |
| **Napęd i zawieszenie** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Typ napędu | - | Napęd tylny |  |
| 12. | Wzmocnienia (wzmocnione stabilizatory, resory, amortyzatory) | - | TAK |  |
| 13. | Dopuszczalna masa całkowita | Kg. | Minimum 5000 |  |
| 14. | Koła tylne bliźniacze ( podwójne) | - | Tak |  |
| 15. | Opony letnie z felgami | Szt. | 6 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Opony zimowe z felgami | Szt. | 6 |  |
| 17. | Chlapacze przednich i tylnych kół | Szt. | 4 |  |
| 18. | Pełnowymiarowe koło zapasowe | Szt. | 1 |  |
| 19. | Zestaw podręcznych narzędzi ( klucz do odkręcania kół, podnośnik hydrauliczny, kliny zabezpieczające koła) | Kpl. | 1 |  |

|  |
| --- |
| **Układ hamulcowy , bezpieczeństwo** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Układ hamulcowy dwuobwodowy, hydrauliczny ze wspomaganiem  hamulec postojowy Duo - Servo | - | TAK |  |
| 21. | Hamulce tarczowe, wentylowane przód i tył | - | TAK |  |
| 22. | System zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) lub równoważny spełniający podobne zadania | - | TAK |  |
| 23. | System optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania (ASR) lub równoważny spełniający podobne zadania | - | TAK |  |
| 24. | System stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny spełniający podobne zadania | - | TAK |  |
| 25. | Wspomaganie hamowania awaryjnego (BAS) lub równoważny spełniający podobne zadania | - | TAK |  |
| 26. | Poduszka powietrzna dla kierowcy  i pasażera w kabinie kierowcy | Szt. | 1 |  |

|  |
| --- |
| **Zabezpieczenia** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Centralny zamek sterowany pilotem | - | TAK |  |
| 28. | Alarm antywłamaniowy | - | TAK |  |
| 29. | Immobiliser | - | TAK |  |
| 30. | Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz | - | TAK |  |

|  |
| --- |
| **Kabina Kierowcy** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | Fotel kierowcy komfortowy, resorowany z podłokietnikiem | - | TAK |  |
| 32. | Wspomaganie układu kierowniczego | - | TAK |  |
| 33. | Siedzenie podwójne obok kierowcy | - | NIE |  |
| 34. | Radio cyfrowe DAB, nagłośnienie w części pasażerskiej. | - | TAK |  |
| 35. | Półki nad przednią szybą oraz schowek w kabinie kierowcy | - | TAK |  |
| 36. | Lusterka elektrycznie regulowane ( po stronie kierowcy sferyczne, po stronie pasażera lusterko o poszerzonym polu widzenia, lusterko wsteczne wewnątrz pojazdu) | - | TAK |  |
| 37. | Klimatyzacja manualna kierowcy | - | TAK |  |
| 38. | Osłona przeciwsłoneczna | - | TAK |  |
| 39. | Przednia szyba podgrzewana nadmuchem ciepłego powietrza | - | TAK |  |
| 40. | Przegroda oddzielająca za fotelem kierowcy | - | TAK |  |
| 41. | Szyby w drzwiach przednich opuszczane elektrycznie | - | TAK |  |
| 42. | Kierownica wielofunkcyjna, regulowana w dwóch płaszczyznach, wykończona tworzywem miękkim | - | TAK |  |

|  |
| --- |
| **Nadwozie** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43. | Światła do jazdy dziennej,  włączane automatycznie | - | TAK |  |
| 44. | Światła przeciwmgłowe przód i tył | - | TAK |  |
| 45. | Światła halogenowe | - | TAK |  |
| 46. | Trzecie światło stop | - | TAK |  |
| 47. | Kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu | - | TAK |  |
| 48. | Główny wyłącznik akumulatora | - | TAK |  |
| 49. | Certyfikowany ogranicznik prędkości 100km/h | - | TAK |  |
| 50. | Tachograf cyfrowy | - | TAK |  |
| 51. | Czujnik cofania | - | TAK |  |
| 52. | Akumulator 12 V, min. 95AH | - | TAK |  |
| 53. | Zbiornik paliwa | L | Min. 70 l. |  |

|  |
| --- |
| **Wyposażenie** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54. | Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej z wydmuchem centralnym | - | TAK |  |
| 55. | Przeszklenie przedziału pasażerskiego: szyby boczne podwójne, przyciemniane | - | TAK |  |
| 56. | Luk dachowy pełniący rolę wyjścia awaryjnego | - | TAK |  |
| 57. | Zasłony okienne przeciwsłoneczne | - | TAK |  |
| 58. | Szyby w drzwiach tylnych | - | NIE |  |
| 59. | Ogrzewanie pojazdu niezależne od pracy silnika (webasto) o mocy min. 4kw wyposażone w programator czasu pracy i regulację temperatury | - | TAK |  |
| 60. | Pełne tapicerowanie (podsufitka, nadkola, przestrzeń pasażerska), tapicerowanie w kolorze ciemnym ) | - | TAK |  |
| 61. | Podłoga płaska, wyłożona sklejką wodoodporną, pokryta wykładzina antypoślizgową | - | TAK |  |
| 62. | Fotele w przestrzeni pasażerskiej: komfortowe, turystyczne z regulacja oparcia, podłokietniki po stronie zewnętrznej | - | TAK |  |
| 63. | Trójpunktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkie fotele pasażerów i kierowcy | - | TAK |  |
| 64. | Ostatnie rzędy foteli składające się z podwójnych foteli z możliwością osobnego szybkiego ich demontażu aby umożliwić przewóz dwóch wózków inwalidzkich | - | TAK |  |
| 65. | Drzwi tylne dwuskrzydłowe, umożliwiające wprowadzanie wózków inwalidzkich. | - | TAK |  |
| 66. | Atestowane pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim | Kpl. | Na 2 wózki |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67. | Zestawy do mocowania wózków inwalidzkich: szyny podłogowe, komplet pasów do mocowania wózków inwalidzkich do szyn | Kpl. | Na 2 wózki |  |
| 68. | Szyny najazdowe dla wózków inwalidzkich | - | TAK |  |
| 69. | Drzwi pojedyncze przesuwne na prawej ścianie otwierane mechanicznie | - | NIE |  |
| 70. | Uchwyt wspomagający wsiadanie | - | TAK |  |
| 71. | Przy drzwiach obniżony stopień wejściowy z oświetleniem | - | TAK |  |
| 72. | Poręcz zabezpieczająca pasażera, przed pierwszym fotelem przy drzwiach | - | TAK |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73. | Półki na bagaż podręczny, lewa i prawa strona | - | TAK |  |
| 74. | Wentylator nawiewno wywiewny w dachu | - | TAK |  |
| 75. | Oświetlenie przedziału pasażerskiego, dzienne i nocne | - | TAK |  |
| 76. | Tempomat | - | TAK |  |
| 77. | Wybijaki do szyb zamontowane wewnątrz pojazdu, z lewej i prawej strony przy wyjściach awaryjnych | Szt. | min. 3 |  |
| 78. | Luk dachowy pełniący rolę wyjścia awaryjnego | - | TAK |  |
| 79. | Wymagane oznakowanie pojazdu – symbolem wózka inwalidzkiego z przodu, tyłu i z boku pojazdu przy drzwiach | Szt. | 2 |  |
| 80. | Atestowane i ważne gaśnice, umocowane wewnątrz nadwozia, jedna w kabinie kierowcy, druga z tyłu pojazdu ( min 2 kg.) | Szt. | 2 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 81. | Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy | Szt. | 1 |  |
| 82. | Apteczka autobusowa | Szt. | 1 |  |

|  |
| --- |
| **Pozostałe wymagania , certyfikaty** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 83. | Warunki techniczne oferowanego autobusu oraz zakres niezbędnego wyposażenia musi być zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami, a zastosowane materiały i wyposażenie muszą mieć odpowiednie certyfikaty. |  | TAK |  |
| 84. | Autobus powinien posiadać co najmniej 24 – miesięczny okres gwarancji na cały pojazd, silnik i podzespoły |  | TAK, potwierdzony pisemnie, dołączone warunki gwarancji |  |
| 85. | Gwarancja na lakier co najmniej  24 - miesiące |  | TAK, potwierdzony pisemnie, dołączone warunki gwarancji |  |
| 86. | Gwarancja na perforację nadwozia – minimum 6 lat |  | TAK, potwierdzony pisemnie, dołączone warunki gwarancji |  |

**22. Podpis(y): Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

**…………….………………………… ………………………………..…………..**

Miejscowość i data Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)   
 do podpisania niniejszej oferty w imieniu   
 Wykonawcy(ów)

**\* niepotrzebne skreślić**