Znak sprawy: GT 271.6.2016 Korsze 12.09.2016r

Dotyczy postępowania przetargowego pn: „ Budowa ulicy Marii Konopnickiej w Korszach wraz z przebudową sieci wodociągowej i budową sieci kanalizacji deszczowej”

Pytania z dnia 12.09.2016:

Proszę uzupełnienie przedmiarów robót lub zastąpienie ich nowymi ponieważ nie obejmują całego zakresu robót przewidzianych w dokumentacji projektowej:

1. **Kanalizacja deszczowa:**

- ilość studni DN 1200 jest 15, a powinno być 16,

- ilość studni DN 1000 jest „zero”, a powinno być 3,

- kanał z rur PVC 400mm jest 83, a powinno być 200,

- kanał z rur PVC 200mm jest 69, a powinno być 93,5,

- studzienki ściekowe uliczne jest 16, a powinno być 19,

- projekt przewiduje całkowitą wymianę gruntu, w przedmiarze brak takiej pozycji,

- brak pozycji na wykonanie przecisku pod drogą rurą DN 500mm o długości 13,5m,

- brak pozycji na montaż separatora i osadnika,

- zabezpieczenie keramzytem jest 9,5m, a powinno być 75,5m,

1. **Sieć wodociągowa:**

- projekt przewiduje całkowitą wymianę gruntu, w przedmiarze brak takiej pozycji,

- brak pozycji na wykonanie przecisku pod drogą rurą DN 250mm o długości 10,5m,

- brak wyceny wykonania wcinki w istniejącą sieć wodociągową DN150mm,

- sieć wod. DN160nn jest 442, a powinno być 460,

- brak pozycji związanych z podłączeniem istniejących przyłączy wodociągowych,

- brak części pozycji dotyczących kształtek na sieci wodociągowej.

1. **Nawierzchnie:** wywóz nadmiaru gruntu – brak informacji na jaką odległość.

Powyższe zmiany są istotne ponieważ wyceniony przedmiar robót należy załączyć do oferty.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na w/w uwagi do przedmiarów robót w załączeniu przedstawiam uzupełnione przedmiary robót jako materiał pomocniczy w celu umożliwienia prawidłowiej wyceny oferty.