Gmina Giżycko

ul. Mickiewicza 33

11-500 Giżycko

e-mail: ugg@ugg.pl

fax: 87 429-99-76

**RRG.271.1.2020**

*Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego na: „*Przebudowa dróg gminnych: ul. Jodłowej (129055N) oraz ul. Cisowej (129052N) w miejscowości Wilkasy, Gmina Giżycko”

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej zamieszczono treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

*Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.*

**Odpowiedz nr 1**

Posiadamy aktualne zgłoszenia robót i uzgodnienia z zarządcą drogi.

**Pytanie nr 2**

*Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.*

**Odpowiedz nr 2**

Zamawiający posiadane uzgodnienia załączył do dokumentacji.

**Pytanie nr 3**

*Zwracamy się do Zamawiającego o dołączenie uzgodnień do dokumentacji przetargowej.*

**Odpowiedz nr 3**

Zamawiający posiadane uzgodnienia załączył do dokumentacji.

**Pytanie nr 4**

*W związku z tym, że cena oferty jest ceną ryczałtową, zwracamy się do Zamawiającego
 o potwierdzenie, że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową, wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie.*

**Odpowiedz nr 4**

Tak. Cena oferty jest ceną ryczałtową, w związku z tym, w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową, wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie.

**Pytanie nr 5**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.*

**Odpowiedz nr 5**

Tak. Zamawiający jest posiadaczem gruntu lub posiada stosowne uzgodnienia do prowadzenia prac budowlanych.

**Pytanie nr 6**

*W dokumentacji przetargowej brak jest Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.*

*Zwracamy się o załączenie.*

**Odpowiedz nr 6**

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w załączeniu.

.

**Pytanie nr 7**

*Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu należy wyciąć 54 szt. drzew. Brak jest takiej pozycji w przedmiarze robót,*

*Zwracamy się o dopisanie pozycji przedmiarowej.*

**Odpowiedz nr 7**

Zamawiający zobowiązuje się wyciąć drzew po stronie wykonawcy należy uwzględnić karczowanie korzeni.

**Pytanie nr 8**

*Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie, kto jest właścicielem materiałów uzyskanych w wyniku wycinki drzew. Jeśli właścicielem jest Zamawiający to zwracamy się
o określenie miejsca oraz odległości odwozu, którą należy przyjąć do wyceny.*

**Odpowiedz nr 8**

Zamawiający na własny koszt usunie przedmiotowe drzewa.

**Pytanie nr 9**

*Czy Zamawiający wymaga, aby w wycenie oferty uwzględnić koszt nadzoru ornitologa przy wycince drzew?*

**Odpowiedz nr 9**

**Nie.**

**Pytanie nr 10**

*Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu należy ułożyć na istniejących kablach energetycznych i telekomunikacyjnych rury osłonowe.*

*Zwracamy się o podanie średnicy projektowanej rury osłonowej wraz z podaniem rodzaju materiału, z którego rura osłonowa ma być wykonana.*

**Odpowiedz nr 10**

Średnica rur osłonowych dwudzielnych na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych wynosi 110mm (wewnątrz). Materiał HDPE

**Pytanie nr 11**

*Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu należy ułożyć na istniejącej sieci wodociągowej rury osłonowe.*

*Zwracamy się o podanie średnicy projektowanej rury osłonowej wraz z podaniem rodzaju materiału, z którego rura osłonowa ma być wykonana.*

**Odpowiedz nr 11**

Materiał HDPE. Średnica rur osłonowych dwudzielnych dla przyłączy wodociągowych wynosi 100mm (wewnątrz) zaś dla sieci wodociągowej 141mm (wewnątrz).

**Pytanie nr 12**

*Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu należy ułożyć na istniejącej sieci gazowej rury osłonowe.*

*Zwracamy się o podanie średnicy projektowanej rury osłonowej wraz z podaniem rodzaju materiału, z którego rura osłonowa ma być wykonana.*

**Odpowiedz nr 12**

Rury osłonowe na istniejącej sieci gazowej z rur PE wykonać z rur PE-100.

**Pytanie nr 13**

*Przedmiar robót poz. nr 1.1.2: „Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe”*

*Zwracamy się do Zamawiającego z o potwierdzenie, że przy wycenie oferty należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów studzienek.*

**Odpowiedz nr 13**

Dokumentacja zakłada jedynie regulację wysokościową studzienek i włazów kanałowych. Należy jednak sprawdzić stan techniczny przedmiotowych włazów i w razie konieczności uwzględnić w wycenie wymianie np. pierścieni odciążających.

**Pytanie nr 14**

*Przedmiar robót poz. nr 1.1.3: „Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe, gazowe”*

*Zwracamy się do Zamawiającego z o potwierdzenie, że przy wycenie oferty należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów zaworów wodociągowych
i gazowych.*

**Odpowiedz nr 14**

Dokumentacja zakłada jedynie regulację wysokościową studzienek podziemnych. Należy jednak sprawdzić stan techniczny przedmiotowych osłon zaworów i w razie konieczności uwzględnić w wycenie ich wymianę.

**Pytanie nr 15**

*Zwracamy się o podanie koloru kostki betonowej do wykonania nawierzchni drogi gminnej, zjazdów, zatoki autobusowej, ciągu pieszego oraz ciągu pieszo-jezdnego.*

**Odpowiedz nr 15**

- drogi - kolor szary

- zjazdów – kolor szary

- zatoki autobusowej – kolor grafitowy

- ciągu pieszego – kolor czerwony

- ciągu pieszo-jezdnego – kolor szary

**Pytanie nr 16**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe.*

**Odpowiedz nr 16**

Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z SST.

**Pytanie nr 17**

*Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że okres gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego wynosi 12 miesięcy.*

**Odpowiedz nr 17**

Okres gwarancji na oznakowanie poziome zgodnie z umową z Inwestorem.

**Pytanie nr 18**

 *Prosimy o określenie kolorystyki kostki betonowej:*

- drogi,

- zjazdów,

- zatoki autobusowej,

- ciągu pieszego,

- ciągu pieszo-jezdnego.

**Odpowiedz nr 18**

- drogi - kolor szary

- zjazdów – kolor szary

- zatoki autobusowej – kolor grafitowy

- ciągu pieszego – kolor czerwony

- ciągu pieszo-jezdnego – kolor szary

**Pytanie nr 19**

*Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, w związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, jeśli wykaże, że zrealizował dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej w ilości min. 1 000 m2 każda.*

**Odpowiedz nr 19**

Tak. Zamawiający uzna o spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej w ilości min. 1 000 m2 każda.

Wójt Gminy Giżycko

/-/ Marek Jasudowicz