Szczytno, 16.01.2017 r.

Informacja dla oferentów dotycząca odpowiedzi na pytania do SIWZ

W odpowiedzi na przesłane zapytania do zapisów SIWZ w ogłoszonym przetargu nieograniczonym na ,,Rozbudowę Szkoły Podstawowej w miejscowości Wawrochy” Urząd Gminy Szczytno wyjaśnia:

**Pytanie 1:** W przedmiarze widnieją pozycje 65 i 66 (budynek A), wg nich drzwi drewnianych jest 5 szt, natomiast na rysunku widzimy tylko 3 pary takich drzwi w salach (A1/1, A1/3, A1/4). Co prawda w budynku D, który jest przyległy do budynku A widać jeszcze 2 pary takich drzwi, co mogłoby sugerować, że to one natomiast w przedmiarze zostały one wliczone do budynku D. Prosimy zatem o wyjaśnienie.

**Pytanie 2:** W budynku A - w przedmiarze znajduje się pozycja podnośnik platformowy dla osób niepełnosprawnych (1kpl) - prosimy o przesłanie danych technicznych podnośnika. W budynku C podobna sytuacja - w przedmiarze znajduje się pozycja podnośnik schodowy dla osób niepełnosprawnych (1kpl), również prosimy o dane techniczne.

**Pytanie 3:** BUDYNEK D:  
- Na rysunku nie ma drzwi Dt - prosimy o wyjaśnienie  
- Dodatkowo wg przedmiaru w sali D1/1 Sala przedszkolna mamy drzwi   
2,10\*1,00, natomiast wg rysunku powinny być tam drzwi 2,18\*1,01, który   
wymiar jest poprawny ?  
- Na rysunku widzimy drzwi D10-2 jedne mają wymiar 2,18\*1,01, drugie   
mają wymiar 2,19\*1,01 - dodatkowo nie ma ich w zestawieniu, więc pytanie   
brzmi jakie to drzwi PCV czy drewniane?  
- W zestawieniu jest podany symbol D10w2 - 1szt (1000x2010). Prosimy o wskazanie gdzie te drzwi się znajdują i czy są to drzwi drewniane czy PCV.

**Ad.1 Odp.** W części ,, A'' budynku należy przyjąć ilość drzwi drewnianych zgodnie z projektem rys. nr 4 – 3 sztuki.

**Ad.2 Odp.** Podnośniki;

A) podnośnik platformowy dla osób niepełnosprawnych;

- wysokość podnoszenia- dostosowana do różnicy poziomów w budynku

- napęd – elektryczny

- min. wymiary platformy 1,4/1,1m

- wjazd i wyjazd – usytuowanie kątowe 90°

- udźwig min. 250-300kg

B) podnośnik schodowy dla osób niepełnosprawnych;

- tor jazdy – krzywoliniowy

- napęd – elektryczny

- max wymiar platformy 1,25/0,9m

- udźwig 250-300kg

**Ad.3 Odp.** Budynek ,,D'';

- Drzwi oznaczone symbolem ,,Dt'' są drzwiami zewnętrznymi pełniącymi funkcje wejścia technicznego do przestrzeni strychowej. Drzwi są widoczne na rys nr 14 – Elewacja północno-wschodnia,

- W sali D1/1 należy przyjąć wymiary drzwi zgodnie z oznaczeniami na rysunku tj 2,18/1,01m,

- Zgodnie z pozycją 198 i 221 przedmiaru drzwi 2,18/1,01 i 2,19/1,01 są to drzwi drewniane,

-Drzwi oznaczone w zestawieniu symbolem D10w2 zlokalizowane są pomiędzy pomieszczeniami C1/3 i C1/4.

Wójt Gminy Szczytno

Sławomir Wojciechowski