Szczytno, 16.01.2017 r.

Informacja dla oferentów dotycząca odpowiedzi na pytania do SIWZ

 W odpowiedzi na przesłane zapytania do zapisów SIWZ w ogłoszonym przetargu nieograniczonym na ,,Rozbudowę Szkoły Podstawowej w miejscowości Wawrochy” Urząd Gminy Szczytno wyjaśnia:

**Pytanie 1:** Prosimy o podanie szczegółowych informacji na temat ażurowego przeszklenia budynku B (wymiary elementów, parametry techniczne szklenia i profili).

**Ad.1 Odp.**

Parametry techniczne dotyczące przeszklenia łącznika (część B budynku) należy przyjąć zgodnie z projektem rys. nr; 4,6,7,9,10,16.

Zgodnie z rys. nr 16 projektu stolarka łącznika musi spełnić warunki:

* + *ALUMINIOWA LUB PCV*
	+ *KOLOR BIAŁY (RAL 9016)*
	+ U = 1,1 W/m²K
	+ ROZSTAW PROFILI I WIELKOŚĆ PŁYT SZKLENIA ZGODNIE Z PARAMETRAMI TECHNICZNYMI ZASTOSOWANEGO SYSTEMU; MIN 1,0m

 POWIERZCHNIA PRZESZKOLONA ŁĄCZNIKA;

 dach- 35,41 m², ściany - 47,83 m², razem - 83,24 m².

Wójt Gminy Szczytno

 Sławomir Wojciechowski