|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Szt.** | **Opis** |
| 1 | Krzesełko rozm. 0 | 5 | Krzesło z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko. Krzesełko ma posiadać ramę pod siedziskiem, przymocowaną do stelaża, wzmacniającą konstrukcję. Płyta siedziska przymocowana do ramy, odsłaniająca stelaż krzesełka. Krzesło ma posiadać podłokietniki oraz stopki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem. Krzesło w rozmiarze – 0.  Certyfikat za zgodność z normą: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001. |
| 2 | Krzesełko rozm. 1 | 14 | Krzesło z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko. Krzesełko ma posiadać ramę pod siedziskiem, przymocowaną do stelaża, wzmacniającą konstrukcję. Płyta siedziska przymocowana do ramy, odsłaniająca stelaż krzesełka. Krzesło ma posiadać podłokietniki oraz stopki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem. Krzesło w rozmiarze - 1  Certyfikat za zgodność z normą: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001. |
| 3 | Stolik prostokątny | 4 | Blat stołu wraz z oskrzynią z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu, obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Oskrzynia ma posiadać metalowe narożniki, przystosowane do montażu nóg. wym. blatu 120 x 74 cm. 4 okrągłe nogi do blatów o śr 4,8 cm. Zamocowanie nóg ma pozwalać na regulowanie wysokości stołów poprzez dokręcanie końcówek. Możliwe ma być uzyskanie 4 wysokości stołów. Podane długości nóg odpowiadają wysokości stolika po ich zamontowaniu. • wys. 40, 46, 52, 58 cm. Kształt blatu - prostokątny, Kolor obrzeża PCV: klonowy. |
| 4 | Szafa na łóżeczka z pościelą | 2 | Szafa przeznaczona do przechowywania maksymalnie 10 szt. łóżeczek. Przerwy pomiędzy miejscami na łóżeczka umożliwiają przechowywanie ich wraz z pościelą. Otwory w drzwiach ułatwiające wentylację. Zawiasy umożliwiające otwieranie drzwi szafy pod kątem 180 stopni. Z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy. Drzwi z płyty MDF (z zewnątrz zielonej, od wewnątrz białej).  wym. 1406 x 710 x 2330 mm. |
| 5 | Regał wielofunkcyjny | 1 | Regał o wym. (szer x gł. wys.): 1540x 415 x 1616 mm  Korpus, cokół oraz plecy w dolnej części regału wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm.  Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym).  Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.  Regał z 3 półkami (4 przestrzenie), 3 górne przestrzenie rozdzielone 3 pionowymi przegrodami, dolna przestrzeń rozdzielona 1 pionową przegrodą ( całość 14 przestrzeni). Szafka wyposażona w dolnej części w dwie skrzynie -korpus oraz plecy skrzyni wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 2 mm.  Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze szarym. 2 uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu. Skrzynia wyposażona w 4 kółka z hamulcami – wys. 80 mm. wym. frontu 740 x 370 mm, wym. wewn. 690 x 325 x 280 mm  W górnej części po lewej stronie szafka wyposażona w drzwiczki z kluczykiem - wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym, wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st  - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu, wyposażone w zamek, 1 para, wym. jednego skrzydła 370 x 744 mm  Natomiast w górnej części po prawej stronie szafka wyposażona w jedno skrzydło drzwiczek - wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze limonki, wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st, uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu, wym. drzwiczek 370 x 744 mm |
| 6 | Szafka asymetryczna | 1 | Regał o wym. (szer x gł. wys.): 1166 x 415 x 1242 mm  Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm.  Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)  Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.  Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.  Regał z 2 półkami (3 przestrzenie). Dolna i górna przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną 370 mm od prawego boku, środkowa przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną 370 mm od lewego boku ( cały regał - 6 przestrzeni)  Regał wyposażony w drzwiczki – 3 szt – 1 szt. w kolorze limonkowym, 1 szt. w kolorze białym, 1 szt w kolorze szarym. Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm, wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st, uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu, wym. drzwiczek 370 x 370 mm |
| 7 | Szafka domek 1 | 1 | Szafka w kształcie domku o wym. (szer x gł. wys.) 792 x 415 x 1270 mm. Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm.  Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)  Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.  Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.  Regał posiada przegrodę i 4 półki, tworząc 6 przestrzeni. Dwie dolne przestrzenie zamknięte pojedynczymi drzwiczkami. Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze szarym, wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st, uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu, wym. drzwiczek 370 x 370 mm. |
| 8 | Szafka domek 2 | 1 | Szafka w kształcie domku o wym. (szer x gł. wys.) 1166 x 415 x 1670 mm  Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm.  Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)  Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.  Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.  Szafka posiada przegrodę oraz 5 półek, tworząc 7 przestrzeni.  W dolnej przestrzeni po prawej stronie znajdują się dwie szuflady – jedna w kolorze limonkowym, druga w kolorze szarym. Korpus oraz dno szuflady wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm.  Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm, 2 uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu, wyposażona w prowadnice rolkowe zapobiegające wypadaniu szuflad, wym. frontu 752 x 183 mm  Natomiast w dolnej przestrzeni po lewej stronie znajdują się małe drzwiczki w kolorze białym - drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm, wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st, uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu, wym. drzwiczek 370 x 370 mm. |
| 9 | Biurko z szufladą | 1 | Biurko o wym. 800 x 600 x 760 mm wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm, narożniki zaokrąglone  Pod blatem znajduje się szuflada. Z tyłu biurka blenda płytowa o wys 400 mm.  Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm.  Front szuflady wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze limonki  Dno szuflady wykonane z białej płyt HDF o gr. 3 mm  - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu  - szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe  - wym. frontu szuflady 460 x 110 mm  - wym. wewn. szuflady 405 x 430 x 90 mm |
| 10 | Krzesło | 1 | Tapicerowane krzesło w kolorze limonki (odcienie zieleni). Krzesło na metalowym stelażu w kolorze aluminium. Materiał tapicerski - 100% poliester. Wym. szer. 450 mm, wys. 835 mm |
| 11 | Dywan  3 x 4 m | 1 | Dywan z postaciami w kolorach zielonym, szarym, różowym oraz kremowym. Przędza syntetyczna, termicznie stabilizowana, z efektem typu frise. Technologia Wilton (tkany maszynowo). Atest higieniczny PZH. wym. 3 x 4 m |
| 12 | Łóżeczko | 19 | Łóżeczko ze stalowej konstrukcji i tkaniny przepuszczającej powietrze. Narożniki z tworzywa sztucznego. Na nóżkach. Łóżeczka mają mieć możliwość układania jedno na drugim. Kolor zielony.  wym. 1320 x 560 x 150 mm |
| 13 | Zestaw pościeli z wypełnieniem | 19 | Zestaw pościeli z wypełnieniem. W skład zestawu wchodzą:  - Poszewka na poduszkę o wym. 350 x 500 mm  - Poszewka na kołdrę o wym. 700 x 1200 mm  - Prześcieradło do łóżeczka o wym. 1460 x 650 cm  - Poduszka  - Kołdra |
| 14 | Krzesełko do karmienia | 3 | Regulacja wysokości i składania krzesełka. Regulowana podwójna tacka, z funkcją zdemontowania, podwieszany kosz pod siedzeniem. Zabezpieczenie: szelki oraz trzpień między nóżkami, regulacja oparcia oraz podnóżek. Blokowane obrotowe kółka, antypoślizgowe stopki. Siedzisko pokryte ceratką.  Ok. wym. 590 x 870 x 1090 mm |
| 15 | Ścianka manipulacyjno-sensoryczna | 1 | Ścianka z lakierowanej sklejki, z aplikacjami sensorycznymi, przesuwankami i mocowanymi na napy koronami drzew z tkaniny o różnych fakturach. • wym. 130,5 x 118 cm |
| 16 | Basen trójkątny | 1 | Narożny suchy basen z kulkami. Wykonany z trwałej tkaniny PCV, grubość podłogi 40 mm, w zestawie 1500 kolorowych piłeczek o średnicy 80 mm, wysokość 450 mm, długość boku 2 m długość ścianki przekątnej 1580 mm. |
| 17 | Wózek 6-osobowy z daszkiem (baldachimem) | 2 | Wózek ma być wykonany z odpornego na promienie UV polietylenu i wzmocnionego aluminium. Pokrowce siedzeń oraz pasy bezpieczeństwa zdejmowane, z możliwością prania w temperaturze 60 stopni.  Gumowe koła, przednie koła obracające się o 360 stopni. Wzmocnione łożyska kulkowe i hamulce bębnowe oraz trzpienie.  Dla 6 dzieci wym. ok. 155 x 75 x 120 cm; waga do 40 kg.  Baldachim przeciwsłoneczny, wykonany z wytrzymałej tkaniny odbijającej promienie słoneczne. |
| 18 | Sztućce - komplet | 40 | Zestaw 4 elementowy. Zawiera: łyżka, widelec, nóź, łyżeczka. Stal nierdzewna 18/10. Sztućce przeznaczone dla najmłodszych dzieci, zawierające ozdoby – wizerunki zwierząt lub postaci z bajek. Mycie w zmywarce. |
| 19 | Zestaw naczyń ze szkła hartowanego | 40 | Szkło hartowane, barwione w masie. Mycie w zmywarce.  Zestaw zawiera: talerz płaski 23,5 cm, talerzyk deserowy mały 15,5 cm, talerzyk deserowy 19,5 cm, kubek 250 ml,  Miseczka obiadowa 510 ml, talerz głęboki 22,5 cm.  Naczynia mają być kolorowe. |
| 20 | Apteczka w szafce metalowej | 2 | Apteczka zawiera: opaska elastyczna 3 sztuki, plaster 3 sztuki, chusta trójkątna 1 sztuka, koc ratunkowy 1 sztuka, agrafka 1 sztuka, rękawice winylowe 2 sztuki, instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 sztuka. Zamykana na kluczyk. Wym. min. 25 x 25 x 12 |
| 21 | Tablica korkowa | 2 | W ramie aluminiowej. Wymiary 100 x 200. Tablice mają być ozdobione aplikacjami. Przykładowe aplikacje:  Aplikacja z chłopcem i dziewczynką  Aplikacja ze śpiącym smokiem |