**Załącznik nr 5 do SWZ**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiot zamówienia:**

„Dostawa materiałów do napraw dróg gruntowych”.

**1)** 500 ton gruzu budowlanego (uzyskiwanego z kruszyw betonowych) frakcji 4-31,5 mm – min. 90% badanego kruszywa (wynik z analizy sitowej).

**2)** 1300 ton mieszanki stabilizacyjnej frakcji 0 – 31,5 mm

**3)** 300 ton pospółka - frakcja 0-45 maksymalnie 10% frakcji 22,4-45 mm (wynik z analizy sitowej).

Ilości z uwzględnieniem opcji:

Gruz budowlany (uzyskiwanego z kruszyw ceramicznych i betonowych) frakcji 4-31,5 mm – min. 90% badanego kruszywa (wynik z analizy sitowej) – 650 ton,

W oparciu o art. 441 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w ramach niniejszego zamówienia zastosowana zostanie opcja w zakresie dostawy kruszywa. Z szacunkowej ilości:

Gruz budowlany (uzyskiwanego z kruszyw ceramicznych i betonowych) frakcji 4-31,5 mm – min. 90% badanego kruszywa (wynik z analizy sitowej) – 650 ton, gwarantowany zakup wyniesie 500 ton gruzu budowlanego (uzyskiwanego z kruszyw ceramicznych i betonowych) frakcji 4-31,5 mm – min. 90% badanego kruszywa (wynik z analizy sitowej), natomiast pozostałą ilość tj.

Gruz budowlany (uzyskiwanego z kruszyw ceramicznych i betonowych) frakcji 4-31,5 mm – min. 90% badanego kruszywa (wynik z analizy sitowej) – 150 ton,

Zamawiający zakupi w zależności od bieżących potrzeb wynikających ze zużycia kruszywa. Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może , ale nie musi skorzystać. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z opcji bądź skorzystania częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Ilości z uwzględnieniem opcji:

Mieszanka stabilizacyjna frakcji 0-31,5 mm. – 1690 ton,

W oparciu o art. 34 ust 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w ramach niniejszego zamówienia zastosowana zostanie opcja w zakresie dostawy kruszywa. Z szacunkowej ilości:

Mieszanka stabilizacyjna frakcji 0-31,5 mm. – 1690 ton,

gwarantowany zakup 1300 ton mieszanki stabilizacyjnej frakcji 0 – 31,5 mm, natomiast pozostałą ilość tj.

Mieszanka stabilizacyjna frakcji 0-31,5 mm. – 390 ton,

Zamawiający zakupi w zależności od bieżących potrzeb wynikających ze zużycia kruszywa. Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może , ale nie musi skorzystać. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z opcji bądź skorzystania częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Ilości z uwzględnieniem opcji:

Pospółka - frakcja 0-45 maksymalnie 10% frakcji 22,4-45 mm (wynik z analizy sitowej) – 390 ton.

W oparciu o art. 34 ust 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w ramach niniejszego zamówienia zastosowana zostanie opcja w zakresie dostawy kruszywa. Z szacunkowej ilości:

Pospółka - frakcja 0-45 maksymalnie 10% frakcji 22,4-45 mm (wynik z analizy sitowej) – 390 ton, gwarantowany zakup wyniesie 300 ton pospółka - frakcja 0-45 maksymalnie 10% frakcji 22,4-45 mm (wynik z analizy sitowej), natomiast pozostałą ilość tj.

Pospółka - frakcja 0-45 maksymalnie 10% frakcji 22,4-45 mm (wynik z analizy sitowej) – 90 ton, Zamawiający zakupi w zależności od bieżących potrzeb wynikających ze zużycia kruszywa. Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może , ale nie musi skorzystać. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z opcji bądź skorzystania częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.