Opis wiaty przystankowej zlokalizowanej w miejscowościach: Bałdy dz. nr 5, Łajs dz. nr 43, 45, Marcinkowo dz. nr 203/7, Marcinkowo dz. nr 256, 3118/8, Prejłowo dz. nr 120, Przykop dz. nr 47/1, Purdka dz. nr 71/4, 25/1.

Wiata przystankowa o wielkość u podstawy 370 cm x 120 cm, parametry techniczne:  
- drewno konstrukcyjne sosna impregnowana środkiem w kolorze Teek  
- belki o przekroju min. 10 x 10 cm,  
- krokwie o przekroju min. 6 x 12 cm  
- miecze o przekroju min. 6 x 12 cm  
- deska elewacyjna min. gr. 2 cm, szer.13 cm  
- pokrycie dachu dachówką betonową czerwoną  
- mocowanie za pomocą wbetonowanych kotew stalowych  
Wyposażenie wiaty:  
- tablica pod rozkład jazdy, wewnątrz wiaty,  
- tablice z mapą gminy, wewnątrz wiaty,  
- tablica ogłoszeniowa, na zewnątrz wiaty,  
- tablica z nazwą miejscowości z boku na folii odblaskowej pryzmatycznej,  
- grafika w poddaszu indywidualna dla każdej miejscowości (ustalona z Zamawiającym na etapie realizacji)  
- stojak rowerowy 4 stanowiska metalowy, wewnątrz wiaty.