Purda, 05.04.2018

**INFORMACJA**

Lokalna Organizacja Turystyczna „Pogranicze Warmii i Mazur” informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym z dnia 28.03.2018 r. na budowę świetlicy wiejskiej we wsi Przykop oraz szlaku rowerowego w ramach projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Przykopie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” do Zamawiającego wpłynęła prośba o:

1. wydłużenie terminu realizacji przedmiotu postępowania do dnia 30.11.2018 z uwagi na niezbędny okres technologiczny budowy obiektu oraz istotny wpływ pogody na możliwości budowy świetlicy.
2. udostępnienie przedmiarów robót,
3. udostępnienie projektu ogrodzenia,
4. udostępnienie warstw konstrukcyjnych zagospodarowania terenu (podbudowy pod utwardzenie terenu),
5. podanie szczegółów dot. szlaku edukacyjnego w zakresie umożliwiającym przygotowanie oferty cenowej (opis ilości oraz zakresu prac),
6. udostępnienie opisu stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,
7. jednoznaczne określenie które projekty konstrukcyjne są wiążące (konstrukcja drewniana czy murowana),
8. jeżeli budynek ma być wykonany w konstrukcji murowanej proszę o podanie szczegółowych rozwiązań elementów żelbetowych np. projektu wieńca,

Odpowiedź Zamawiającego:

**Punkt 1**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustalony jest zgodnie z projektem na dzień 31 sierpnia 2018 roku**.**

**Na chwilę obecną termin realizacji zamówienia nie ulega zmianie.**

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia w uzasadnionych przypadkach pod warunkiem uzyskania zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu z Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz LGD Południowa Warmia.

**Punkt 2**

Przedmiary robót w pliku świetlica.zip – przedmiary stanowią jedynie pomoc w przygotowaniu oferty,
nie są materiałem wiążącym.

**Punkt 3**

Projekt ogrodzenia w pliku świetlica.zip

**Punkt 4**

Warstwy konstrukcyjne zagospodarowania terenu w pliku świetlica.zip

**Punkt 5**

W ramach szlaku pieszo-rowerowego do wykonania będzie:

- zakup i montaż drogowskazów - oznakowanie szlaku wg projektu - szt. 4

- zakup i montaż tablic informacyjnych - szt. 2

- zakup i montaż koszy na śmieci - szt. 2

- zakup i montaż stojaków na rowery - szt. 2

- zakup i montaż ławki - szt. 1

**Punkt 6**

Zestawienie stolarki w pliku świetlica.zip - dopuszcza się stolarkę PCV o parametrach jak w zestawieniu - współczynnik "U"

**Punkt 7**

Budynek w technologii murowanej, ściany warstwowe (gazobeton + styropian gr. 18 cm) współczynnik przenikania dla ściany U=0,23 W/(m2xK)

**Punkt 8**

Szczegóły konstrukcyjne w pliku świetlica.zip.

**UWAGA!**

Z racji rozmiaru pliku, dokumentacja, o której mowa w odpowiedziach zostaje zamieszczona na stronie: [http://bip.purda.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/415278/zapytanie\_ofertowe\_pn\_budowa\_swietlicy\_wiejskiej\_w\_przykopie](http://bip.purda.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/415278/zapytanie_ofertowe_pn_budowa_swietlicy_wiejskiej_w_przykopie%20) w folderze: **Pytania i odpowiedzi\_ zał\_świetlica**