**Kosztorys Ofertowy**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *KNNR 1 0202-060-060*  *Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi poza teren budowy. Grunt kat.III-IV* | krotność  1,00 | *obmiar*  *80,70 m3* | *met. ZN*  *koszt jedn.*  *0*  *wartość* |

**obmiar:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | 120,00\*0,15+104,50\*4,00\*0,15 |  |  |  | 80,70 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *2* | *KNNR 6 0103-030-050*  *Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego.* | krotność  1,00 | *obmiar*  *3 040,00 m2* | *met. ZN*  *koszt jedn.*  *0*  *wartość* |

**obmiar:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | 760,00\*4,00 |  |  |  | 3 040,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *3* | *KNNR 6 1301-050-050*  *Mechaniczne ścinanie poboczy,grubość ścinania 15 cm z wywozem materiału* | krotność  1,00 | *obmiar*  *760,00 m2* | *met. ZN*  *koszt jedn.*  *0*  *wartość* |

**obmiar:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | 760,00\*0,5\*2 |  |  |  | 760,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *4* | *KNNR 6 0113-010-050*  *Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm* | krotność  1,00 | *obmiar*  *428,45 m2* | *met. ZN*  *koszt jedn.*  *0*  *wartość* |

**obmiar:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | 104,50\*4,10 |  |  |  | 428,45 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *5* | *KNNR 6 0113-060-050*  *Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm* | krotność  1,00 | *obmiar*  *3 116,00 m2* | *met. ZN*  *koszt jedn.*  *0*  *wartość* |

**obmiar:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | 760,00\*4,10 |  |  |  | 3 116,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *6* | *KNNR 6 1005-070-050*  *Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem* | krotność  1,00 | *obmiar*  *3 040,00 m2* | *met. ZN*  *koszt jedn.*  *0*  *wartość* |

**obmiar:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | 760,00\*4,00 |  |  |  | 3 040,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *7* | *KNNR 6 0308-010-050*  *Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.* | krotność  1,00 | *obmiar*  *3 040,00 m2* | *met. ZN*  *koszt jedn.*  *0*  *wartość* |

**obmiar:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | 760,00\*4,00 |  |  |  | 3 040,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *8* | *KNNR 6 1005-070-050*  *Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem* | krotność  1,00 | *obmiar*  *3 040,00 m2* | *met. ZN*  *koszt jedn.*  *0*  *wartość* |

**obmiar:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | 760,00\*4,00 |  |  |  | 3 040,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *9* | *KNNR 6 0309-010-050*  *Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna,grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.* | krotność  1,00 | *obmiar*  *3 040,00 m2* | *met. ZN*  *koszt jedn.*  *0*  *wartość* |

**obmiar:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | 760,00\*4,00 |  |  |  | 3 040,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *10* | *KNNR 1 0311-010-060*  *Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczanej samochodami samowyładowczymi. Grunt kategorii I-II - uzupełnienie poboczy* | krotność  1,00 | *obmiar*  *83,60 m3* | *met. ZN*  *koszt jedn.*  *0*  *wartość* |

**obmiar:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | 760,00\*0,5\*0,11\*2 |  |  |  | 83,60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *11* | *KNNR 6 0113-050-050*  *Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocza i zjazdy do posesji* | krotność  1,00 | *obmiar*  *860,00 m2* | *met. ZN*  *koszt jedn.*  *0*  *wartość* |

**obmiar:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | 760,00\*0,5\*2+5,00\*2,00\*10 |  |  |  | 860,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *12* | *KNNR 6 0702-01010-020*  *Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm* | krotność  1,00 | *obmiar*  *3,00 szt* | *met. ZN*  *koszt jedn.*  *0*  *wartość* |

**obmiar:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | 3 |  |  |  | 3,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *13* | *KNNR 6 0702-040-020*  *Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2* | krotność  1,00 | *obmiar*  *3,00 szt* | *met. ZN*  *koszt jedn.*  *0*  *wartość* |

**obmiar:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | 3 |  |  |  | 3,00 |