**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowości Trąbin na działce o numerze ewidencyjnym 132/4 i Ugoszcz na działce o numerze ewidencyjnym 157/91 o parametrach nie mniejszych niż wskazanych poniżej:

**Urządzenia w miejscowości Trąbin typu:**

1. Wyciąg i krzesło
2. Biegacz i orbitrek
3. Surfer i twister
4. Tablica z regulaminem

**Urządzenia w miejscowości Ugoszcz typu:**

1. Stepper i narty
2. Prasa i wioślarz

Urządzenia do ćwiczeń – siłownie zewnętrzne, bezobsługowe, urządzenia odporne na warunki atmosferyczne.

Kolor: popiel/ciemny zielony.

Urządzenia powinny być zabezpieczone przed korozją poprzez galwanizację ogniową oraz podwójnie malowane proszkowo.

Urządzenia wykonane ze stali grubościennej, łożyska typu zamkniętego oraz gumowane rączki.
Wszystkie instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach naniesione na stałe metodą sitodruku.

Zestaw zaprojektowany z elementów stalowych z następujących materiałów:

- rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm,

- wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40-63 x 3,6 mm,

- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium,

- nakładka żeliwna,

- siedziska i oparcie ze stali,

- siedziska ruchome,

- uchwyty i rączki z polichlorku winylu,

- łożyska typu zamkniętego,

- stopy fundamentowe 600 x 600 mm, H=600 mm,

 - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie powinno być wykonane jako sztywne.

Wszystkie elementy stalowe, ocynkowane ogniwo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.

Wszystkie elementy powinny posiadać zgodności z odpowiednimi normami oraz certyfikaty uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.