**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**na zakup wraz z dostawą terminali, licencji dostępowych**

**oraz zasilacza awaryjnego UPS**

w ramach projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

ZAMAWIAJĄCY:

**Gmina ORCHOWO**

**ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo**

**tel. 63 26 84 090**

1. **OFERTA NA TERMINALE – 7 SZT. – specyfikacja sprzętu:**

|  |
| --- |
|  **Urządzenia dostępowe typu terminalowego o następujących parametrach** **minimalnych lub równoważnych**  |
|  | Architektura sprzętowa - SoC zaprojektowany przez producenta urządzenia, wbudowane oprogramowanie operacyjne do zarządzania i administrowania.  | **Spełnia/nie spełnia** |
|  | Wieczyste oprogramowanie producenta terminala zapewnia elastyczne wsparcie systemu operacyjnego oraz bezpieczny roaming pulpitu - do oferty należy dołączyć deklarację wieczystości producenta. |  **Spełnia/nie spełnia** |
|  | Dedykowane oprogramowanie pracujące na serwerze (dostarczone przez producenta terminala) zapewniające funkcjonalności: |  |
|  | Wgląd w działanie systemu operacyjnego, procesora, pamięci, w przechowywanie danych, połączenie z siecią oraz inne znaczące parametry pracy serwera; | **Spełnia/nie spełnia** |
|  | Autoryzacja użytkowników – nadawanie uprawnień dostępu do poszczególnych zasobów na serwerze; | **Spełnia/nie spełnia** |
|  | Wykrywanie terminali oraz peryferii USB w sieci; | **Spełnia/nie spełnia** |
|  | Monitorowanie i kontrola stanowisk użytkowników końcowych; | **Spełnia/nie spełnia** |
|  | Konfigurowanie dźwięku, rozdzielczości, obrazu itp. zdalnie na terminalach | **Spełnia/nie spełnia** |
|  | Udostępnianie pulpitu użytkownikom; | **Spełnia/nie spełnia** |
| . | Kontrola prywatności zasobów dla poszczególnych użytkowników; |  |
|  | Umożliwienie komunikacji między administratorem a użytkownikiem końcowym – np. czat; | **Spełnia/nie spełnia** |
|  | Monitoring działań administratorów i użytkowników; | **Spełnia/nie spełnia** |
|  | Maksymalny pobór energii Tryb standby: 0.2w; praca: 5W (niezależnie od zewnętrznych urządzeń USB)  | **Spełnia/nie spełnia** |
|  | Terminal kompatybilny i działający z monitorami dotykowymi  | **Spełnia/nie spełnia** |
|  | Złącza : 1xHDMI, 1xVGA, 4xUSB 2.0, Sieć: 1xRJ45, Audio: oddzielne wejście 1x 3,5mm audio input, oraz oddzielne wyjście 1x3.5mm audio output  | **Spełnia/nie spełnia** |
|  | 1× 5V zasilanie DC in, 1× włącznik/reset  | **Spełnia/nie spełnia** |
|  | Możliwe rozdzielczości obrazu (32 bity @ 60Hz): 1024×768, 1280×1024 i 1600×1200,1360×768, 1366×768, 1440×900, 1600×900,1680×1050, oraz 1920×1080  | **Spełnia/nie spełnia** |
|  | Wysokiej jakości dźwięk minimum 16 bitów, 44.1Khz/ 48Khz do uzyskania przez niezależne wejście i wyjście 3.5mm stereo jack i porty USB  | **Spełnia/nie spełnia** |
|  | Zabezpieczenie antykradzieżowe :TAK (producenta terminala)  | **Spełnia/nie spełnia** |
|  | Wysokiej jakości obraz przez złącza HDMI/VGA - Full HD 1080p dla wszystkich formatów medialnych wideo; renderowanie po stronie klienta dla filmów lokalnych w wybranym odtwarzaczu video | **Spełnia/nie spełnia** |
|  | Sieci 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45  | **Spełnia/nie spełnia** |
|  | Certyfikaty : deklaracja CE, RoHS compliant, ISO 9001:2015  | **Spełnia/nie spełnia** |
|  | Środowisko pracy Temperatura od 0° C do 40° C. Wilgotność od 10 do 85% (bez kondensacji). Brak ruchomych części umożliwiające stosowanie terminali w zapylonych pomieszczeniach, w zanieczyszczonym powietrzu, w wibracjach.  | **Spełnia/nie spełnia** |
|  | Możliwość działania na systemach operacyjnych Microsoft Windows Pro 32bits 7, 8 ,8.1& 10 (nie licząc licencji Starter, Home Basic i edycje Insider),Windows Server Standard 2003 32 bits, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016,2019,2022 Multipoint Server 2011, 2012, 2016 | **Spełnia/nie spełnia** |
|  | Oprogramowanie użytkownika obsługujący Dynamic Desktop Protocol (DDP)  | **Spełnia/nie spełnia** |
| Specyfikacja wdrożenia: |
|  | **Gwarancja : minimum 36 miesięcy** | **Spełnia/nie spełnia** |
|  | **W cenę należy wliczyć montaż, instalację, konfigurację i szkolenie z obsługi urządzenia.** | **Spełnia/nie spełnia** |
|  | **Oświadczenie producenta sprzętu lub dystrybutora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.** | **Spełnia/nie spełnia** |

1. **OFERTA NA LICENCJE DOSTĘPOWE – 20 szt. ( 10 szt. Licencji serwerowych + 10 szt. Licencji terminalowych) – specyfikacja:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **10 szt.** - Najnowsze licencje zdalnego dostępu, kompatybilne z serwerowym systemem operacyjnym. Windows Server User CAL - Licencja dożywotnia. **W cenę należy wliczyć instalacje, konfigurację oprogramowania** | **Spełnia/nie spełnia** |
|  | **10 szt.** - Najnowsza dostępna dożywotnia licencja dla terminala umożliwiająca pracę zdalną -terminalową. Licencja kompatybilna z serwerowym systemem operacyjnym.**W cenę należy wliczyć instalacje, konfigurację oprogramowania** | **Spełnia/nie spełnia** |

1. **OFERTA NA ZASILACZ AWARYJNY UPS – 1 SZT – urządzenie ma być kompatybilne z obecnie używanym w urzędzie wg następującej minimalnej specyfikacji:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Moc znamionowa OUTPUT: 200/208/220/230 (default)/240Vac, 50/60 Hz 25/24/22.7/21.7 (default)/20.8A 5000VA, 5000W | **Spełnia/nie spełnia** |
|  | Regulacja napięcia ± 1% (obciążenie liniowe) | **Spełnia/nie spełnia** |
|  |  **Sprawność** AC-AC 90 % | **Spełnia/nie spełnia** |
|  |  **Bateria** - Typowy czas podtrzymania minimum 7,5 minuty | **Spełnia/nie spełnia** |
|  |  **Bateria** - Czas ładowania maksymalnie 3 godziny do 90 %  | **Spełnia/nie spełnia** |
|  | Interfejsy komunikacyjne - Złącze SMART x 1, port RS-232 x 1, port USB x 1, port REPO (zdalny wyłącznik awaryjny) x 1 | **Spełnia/nie spełnia** |
|  | Montaż urządzenia przystosowany do szafy RACK | **Spełnia/nie spełnia** |

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 .......................................................

 (podpis i pieczęć Wykonawcy)