Załącznik nr 1d do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Część 4**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu dostawczego z zabudową siatkową do zbiórki odpadów selektywnych do 3.5t. zgodnie z poniższymi wymaganiami:**

|  |
| --- |
|  Zakup fabrycznie nowego pojazdu dostawczego z zabudową siatkową do zbiórki odpadów selektywnych. Rok produkcji 2021/2022Opis zabudowy siatkowej: |
|  1. Wywrotka trójstronna przeznaczona do wywozu odpadów selektywnie zbieranych |
|  2. Długość zabudowy min. 4000mm  |
| 3. Szerokość zabudowy min. 2100mm  |
| 4. Wysokość zabudowy min. 1400mm  |
| 5. Rama nośna oraz wywrotu stalowe, malowane farbą epoksydową |
| 6. Burty a o wysokości min. 400mm  |
| 7. Burty boczne otwierane na zewnątrz – w osi dolnej, tylna bezwładnościowo z zamontowaną siatką wykonaną jako drzwi dwuskrzydłowe z zewnętrznym zamkiem  |
| 8. Powyżej burt siatka o wysokości min. 900mm |
| 9. Wnętrze jednokomorowe |
| 10.Ściana przednia z burtą min. 400mm zabezpieczająca kabinę do jej wysokości  |
| 11.Kłonice przednie i tylne stalowe stałe  |
| 12.Wywrót hydrauliczny  |
| 13.Cylinder teleskopowy, zawór wywracający  |
| 14.Podłoga z blachy stalowej o grubości min. 3 mm wyposażona w haki do mocowania ładunku, spawane w profilu obwodowym – min. 6 sztuk na stronie  |
| 15.Błotniki kół tylnych z osłonami przeciw błotnymi  |
| 16.Odbojnice aluminiowe przeciw wjazdowe  |
| 17.Gwarancja na zabudowę minimum 24 miesiące  |
| Opis podwozia:  |
| 1. Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2021 r.  |
| 2. DMC pojazdu max. 3.5 t |
| 3. Rozstaw osi pojazdu min. 3550mm  |
| 4. Konfiguracja osi 4x2  |
| 5. Silnik wysokoprężny, 4 – cylindrowy o pojemności min. 2000 cm3 |
|  6. Moc silnika 140 KM – 190 KM  |
| 7. Skrzynia biegów manualna min. 6 biegowa lub automatyczna,  |
| 8. Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie  |
| 9. Pojazd wyposażony w fabryczne PTO  |
| 10.Pojazd wyposażony w stalowe osłony chłodnicy i miski olejowej  |
| 11.Zbiornik paliwa o pojemności min. 115 l  |
| 12.Alternator o stałym prądzie ładowania  |
| 13.Tylne koła podwójne – tzw. bliźniaki  |
| 14.Opony fabrycznie nowe o rozmierze 225/75R 16 – jednakowe na wszystkich osiach 15.  |
| 16.Pojazd wyposażony w światła LED ( dzienne, mijania, drogowe)  |
| 17.Klimatyzacja automatyczna  |
| 18.Regulacja kolumny kierownicy w min. 2 płaszczyznach  |
| 19.Fotel kierowcy pneumatyczny z pełną regulacją  |
| 20.Kabina 2-3 osobowa – fotel kierowcy i ławka dla pasażerów wyposażone w punktowe pasy bezpieczeństwa  |
| 21.Fabryczne radio cyfrowe sterowane z kierownicy  |
| 22.Pojazd wyposażony w Bluetooth z możliwością obsługi telefonu  |
| 23.Kierownica fabrycznie pokryta skórą  |
| 24.Tempomat  |
| 25.Pojazd wyposażony w fabryczne światła przeciwmgłowe przednie  |
| 26.Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów |