Załącznik nr 1d do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Część 4**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu dostawczego z zabudową siatkową do zbiórki odpadów selektywnych do 3.5t. zgodnie z poniższymi wymaganiami:**

|  |
| --- |
| Zakup fabrycznie nowego pojazdu dostawczego z zabudową siatkową do zbiórki odpadów selektywnych. Rok produkcji 2021/2022  Opis zabudowy siatkowej: |
| 1. Wywrotka trójstronna przeznaczona do wywozu odpadów selektywnie zbieranych |
| 2. Długość zabudowy min. 4000mm |
| 3. Szerokość zabudowy min. 2100mm |
| 4. Wysokość zabudowy min. 1400mm |
| 5. Rama nośna oraz wywrotu stalowe, malowane farbą epoksydową |
| 6. Burty a o wysokości min. 400mm |
| 7. Burty boczne otwierane na zewnątrz – w osi dolnej, tylna bezwładnościowo z zamontowaną siatką wykonaną jako drzwi dwuskrzydłowe z zewnętrznym zamkiem |
| 8. Powyżej burt siatka o wysokości min. 900mm |
| 9. Wnętrze jednokomorowe |
| 10.Ściana przednia z burtą min. 400mm zabezpieczająca kabinę do jej wysokości |
| 11.Kłonice przednie i tylne stalowe stałe |
| 12.Wywrót hydrauliczny |
| 13.Cylinder teleskopowy, zawór wywracający |
| 14.Podłoga z blachy stalowej o grubości min. 3 mm wyposażona w haki do mocowania ładunku, spawane w profilu obwodowym – min. 6 sztuk na stronie |
| 15.Błotniki kół tylnych z osłonami przeciw błotnymi |
| 16.Odbojnice aluminiowe przeciw wjazdowe |
| 17.Gwarancja na zabudowę minimum 24 miesiące |
| Opis podwozia: |
| 1. Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2021 r. |
| 2. DMC pojazdu max. 3.5 t |
| 3. Rozstaw osi pojazdu min. 3550mm |
| 4. Konfiguracja osi 4x2 |
| 5. Silnik wysokoprężny, 4 – cylindrowy o pojemności min. 2000 cm3 |
| 6. Moc silnika 140 KM – 190 KM |
| 7. Skrzynia biegów manualna min. 6 biegowa lub automatyczna, |
| 8. Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie |
| 9. Pojazd wyposażony w fabryczne PTO |
| 10.Pojazd wyposażony w stalowe osłony chłodnicy i miski olejowej |
| 11.Zbiornik paliwa o pojemności min. 115 l |
| 12.Alternator o stałym prądzie ładowania |
| 13.Tylne koła podwójne – tzw. bliźniaki |
| 14.Opony fabrycznie nowe o rozmierze 225/75R 16 – jednakowe na wszystkich osiach 15. |
| 16.Pojazd wyposażony w światła LED ( dzienne, mijania, drogowe) |
| 17.Klimatyzacja automatyczna |
| 18.Regulacja kolumny kierownicy w min. 2 płaszczyznach |
| 19.Fotel kierowcy pneumatyczny z pełną regulacją |
| 20.Kabina 2-3 osobowa – fotel kierowcy i ławka dla pasażerów wyposażone w punktowe pasy bezpieczeństwa |
| 21.Fabryczne radio cyfrowe sterowane z kierownicy |
| 22.Pojazd wyposażony w Bluetooth z możliwością obsługi telefonu |
| 23.Kierownica fabrycznie pokryta skórą |
| 24.Tempomat |
| 25.Pojazd wyposażony w fabryczne światła przeciwmgłowe przednie |
| 26.Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów |