Załącznik nr 1f do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Część 6**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej zamiatarki ulicznej zgodnie z poniższymi wymaganiami:**

|  |
| --- |
| **CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:** |
| Fabrycznie nowa zamiatarka uliczna powinna spełniać następujące wymagania: |
| Rok produkcji nie starsza niż 2021 |
| Silnik o mocy pow. 70 KM, norma spalin Euro 6 lub wyższa |
| Filtr powietrza z separatorem cyklonowym |
| Silnik z wyłączeniem awaryjnym: automatycznym wyłączeniem przy zbyt dużej temperaturze wody, |
| Chłodnica oleju: kombinowana chłodnica wodno – olejowa |
| Ogumienie 195/75 R 16 |
| Hamulce postojowy działający na tylne koła , |
| Pompa hydrauliczna min. 100 l/min. |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego co najmniej 60l |
| Automatyczna regulacja nacisku szczotek talerzowych |
| Sterowanie elektrycznie z kabiny kierowcy |
| Pojemność zbiornika wody co najmniej. 400 l |
| Pompa wodna – 1 sztuka |
| Zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 60 l |
| Prędkość zamiatania w zakresie od 1 km do max. 25 km/h |
| Pojemność zbiornika zbierającego na nie mniejsza niż 1,5m3 |
| **Wymiary zamiatarki:** |
| Szerokość zamiatania min. 2200 mm |
| Długość nie większa niż 5200 mm |
| Szerokość ( bez szczotek ) nie większa niż 1500 mm |
| Wysokość nie większa niż 3000 mm |
|  |
| **Wyposażenie:** |
| Kamera tylna |
| Hydrauliczne pochylenie szczotki prawej |
| Hydrauliczna pompa wodna |
| Hamulce główne hydrauliczne |
| Wykonawca przeszkoli operatora maszyny Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji zamiatarki w dniu dostawy przedmiotu zamówienia. |
|  |
| **INNE WYMAGANIA :** |
| Gwarancja min. 24 miesiące, |
| Serwis realizowany przez autoryzowany serwis producenta, |
| Czas reakcji serwisu 48 h z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Reakcja oznacza przyjazd serwisu do miejsca gdzie znajduje się maszyna tj. Gmina Staroźreby. |
| Szkolenie dla pracowników w zakresie eksploatacji i obsługi codziennej maszyny, |
| Świadectwo zgodności CE |
| Katalog części zamiennych w języku polskim, |
| Karta gwarancyjna i serwisowa, |
| Instrukcja obsługi maszyny w języku polskim, |
| Zapewnienie części zamiennych min. 10 lat, |