**Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wszystkie informacje mogące mieć wpływ na cenę oferty**:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie materiałów i wykonanie montażu elementów oświetlenia drogowego, w różnych miejscach na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria w 2021 roku, za łączną kwotę brutto do 123.000,00 zł.

Zakres oraz ceny jednostkowe brutto wykonywanych prac (łącznie z dostawą materiałów):

1. montaż 1 mb kabla oświetleniowego YKXS 5x16 zł.

2. montaż 1 mb kabla oświetleniowego YAKXS 4x25 zł.

3. montaż 1 mb przewodu oświetleniowego AL 1x25 zł.

4. montaż 1 mb przewodu oświetleniowego AsXSn 2x25 zł.

5. montaż oprawy oświetleniowej z materiałów powierzonych zł.

6. montaż oprawy oświetleniowej o mocy 70W wraz z wysięgnikiem

i zabezpieczeniem zł.

7. montaż oprawy oświetleniowej o mocy 100W wraz z wysięgnikiem

i zabezpieczeniem zł.

8. montaż oprawy oświetleniowej o mocy 150W wraz z wysięgnikiem

i zabezpieczeniem zł.

9. montaż oprawy oświetleniowej LED o parametrach nie mniejszych niż

moc 48W wydajność 103 lm/W wraz z wysięgnikiem i zabezpieczeniem zł.

10. demontaż słupa oświetleniowego typu ŻN-10 zł.

11. montaż słupa oświetleniowego typu ŻN-10 zł.

12. demontaż słupa oświetleniowego typu BP-10 zł.

13. montaż słupa oświetleniowego typu E-10,5/2,5 zł.

14. demontaż słupa oświetleniowego typu EOC-10,5/2,5 zł.

15. montaż słupa oświetleniowego typu EOC-10,5/2,5 zł.

16. demontaż słupa oświetleniowego typu E-10,5/6 zł.

17. montaż słupa oświetleniowego typu E-10,5/6 zł.

18. demontaż słupa oświetleniowego typu E-10,5/4,3 zł.

19. montaż słupa oświetleniowego typu E-10,5/4,3 zł.

20. demontaż słupa oświetleniowego typu S-85 zł.

21. montaż słupa oświetleniowego typu S-85 zł.

22. demontaż słupa oświetleniowego staromiejskiego typu

ART-METAL ST 3/244 zł.

23. montaż słupa oświetleniowego staromiejskiego typu

ART-METAL ST 3/244 zł

24. konserwacja słupa staromiejskiego (oczyszczenie, malowanie podkładem i farbą

antykorozyjną, pionowanie) zł

25. montaż skrzynki SON (3 komory) z osprzętem zł

26. montaż fundamentu słupa żeliwnego zł

27. remont dolnej części słupa stalowego (wymiana mocowania) zł.

28. montaż programatora - zegara astronomicznego typu CPA 4.0 zł.

29. wymiana klosza antywandalowego (kształt i kolor dopasowany do istniejących

latarni oświetlenia ulicznego) zł.

30. wymiana tabliczki bezpiecznikowej w słupie zł.

31. pomiar parametrów jednego odcinka kabla (od złącza do złącza) zł.

32. wykonanie mufy kablowej zł.