|  |
| --- |
| **WYPOSAŻENIE POKOJU TRENERÓW** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis elementu | Ilość |
| 1. | **Krzesło dla nauczyciela**  - wzrost użytkownika 159 - 188 cm, wysokość siedziska 46 cm, głębokość siedziska 40 cm, szerokość siedziska 41 cm, wysokość oparcia 45 cm,  - siedzisko i oparcie tapicerowane  -możliwość regulacji wysokości  - stelaż obrotowy standardowy, podłokietniki stałe w kolorze czarnym,  - krzesło wyprofilowane, wklęsło-wypukła forma pozwalająca na prawidłowe ułożenie kręgosłupa,  - krzesło musi być przeznaczone dla instytucji edukacyjnych, zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii, posiadające pozytywne opinie wiodących instytutów medycznych,  - normy i standardy Certyfikat Zgodności z Normą PN-EN 1729-1:2007 - należy dołączyć do oferty | 2 szt. |
| 2. | **Krzesło tapicerowane**  -Stalowy stelaż lakierowany proszkowo na czarno, siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną  -Podstawa: stal lakierowana na czarno,  -Szerokość podstawy:54 cm  -Głębokość podstawy:42 cm  -Wysokość siedziska:47 cm  -Siedzisko i oparcie: tapicerowane  -Szerokość siedziska:47 cm  -Głębokość siedziska:42 cm  -Wysokość oparcia:35 cm  -Sztaplowanie: max. 10 sztuk  -Atest: wytrzymałościowy | 3 szt. |
| 3. | **Stolik komputerowy**  -Stelaż stolika wykonany jest z rury owalnej 38x20 oraz 30x15 mm malowanej proszkowo.  -Regulacja wysokości w zakresie 3-7.  -Stopki do regulacji poziomu.  -Blat z płyty laminowanej gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV 2 mm.  -Wymiary 700x550 mm.  -Certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych  -Półka na komputer dolna  -Kolor do uzgodnienia z zamawiającym | 2 szt. |
| 4. | **Szafa skrytkowa**  -W zestawie 10 skrytek zamykanych  -Meble wykonane z płyty laminowanej 18 mm.  -Szafa zamykana na zamek z dwoma kluczami  -Wymiary (WxSxG) 1850x900x400 mm.  -Certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych  -Kolor do uzgodnienia z zamawiającym | 1 szt. |
| 5. | **Stolik**  -Stół szkolny wykonany z profilu 40x20, 20x20 i rury fi 32, malowany proszkowo.  -Blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm.  -Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.  -Wymiar blatu700 x 500 mm  -Rozmiar 5  -Certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych  -Kolor do uzgodnienia z zamawiającym | 1 szt. |
| 6. | **Szafa ubraniowa**  -Wymiary 90 x 40 x 190 cm.  -6 wnęk  -Typ: wolnostojący  -Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej w kolorze buk o grubości 18 mm.  -Mebel osadzony na cokole  -Powinna posiadać 4 półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze buk.  -2 drzwi w rozmiarze: 44,6 x 177,8 cm wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm.  Powierzchnia gładka.  -Uchwyt wykonany z szarego tworzywa sztucznego.  -Szafa zamykana na zamek  -Certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych  -Kolor do uzgodnienia z zamawiającym | 1 szt. |

|  |
| --- |
| **WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA INTENDENTKI** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis elementu | Ilość |
| 1. | **Krzesło dla pracownika**  - wzrost użytkownika 159 - 188 cm, wysokość siedziska 46 cm, głębokość siedziska 40 cm, szerokość siedziska 41 cm, wysokość oparcia 45 cm,  - siedzisko i oparcie tapicerowane  -możliwość regulacji wysokości  - stelaż obrotowy standardowy, podłokietniki stałe w kolorze czarnym,  - krzesło wyprofilowane, wklęsło-wypukła forma pozwalająca na prawidłowe ułożenie kręgosłupa,  - krzesło musi być przeznaczone dla instytucji edukacyjnych, zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii, posiadające pozytywne opinie wiodących instytutów medycznych,  - normy i standardy Certyfikat Zgodności z Normą PN-EN 1729-1:2007 - należy dołączyć do oferty | 1 szt. |
| 2. | **Biurko pracownika**  -Wymiar (DxGxW) 1200x600x760 mm, wykonane z płyty laminowanej 18mm.  -Szafka i szuflada zamykane na klucz  -Metalowe uchwyty  -Obrzeże PCV, blat oklejony obrzeżem gr. 2 mm.  -Certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych  -Kolor do uzgodnienia z zamawiającym | 1 szt. |
| 3. | **Krzesło tapicerowane**  -Stalowy stelaż lakierowany proszkowo na czarno, siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną  -Podstawa: stal lakierowana na czarno,  -Szerokość podstawy:54 cm  -Głębokość podstawy:42 cm  -Wysokość siedziska:47 cm  -Siedzisko i oparcie: tapicerowane  -Szerokość siedziska:47 cm  -Głębokość siedziska:42 cm  -Wysokość oparcia:35 cm  -Sztaplowanie: max. 10 sztuk  -Atest: wytrzymałościowy | 2 szt. |
| 4. | **Szafa ubraniowa pojedyncza**  -Szafa o wymiarach 46 x 40 x 190 cm.  -Posiadająca 3 wnęki.  -Typ: wolnostojący  -Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm.  -Mebel osadzony na cokole.  -Szafa posiadająca 2 półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm  - 1 drzwi w rozmiarze: 44,6 x 177,8 cm wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Powierzchnia gładka.  -Uchwyt wykonany z szarego tworzywa sztucznego. Zamykane na zamek.  -Kolor do uzgodnienia z zamawiającym | 1 szt. |
| 5. | **Komoda**  -Zamykana na kluczyk  -Wym. komody: 90 x 40 x 120 cm;  -Materiał: płyta wiórowa laminowana o gr. 18 mm;  -3 szuflady  -Kolor do uzgodnienia z zamawiającym | 1 szt. |
| 6. | **Wysoki regał z półkami i parą zamykanych drzwi**  -Regał o wymiarach 90 x 40 x 190 cm.  -Posiadająca 5 wnęk.  -Typ: wolnostojący.  -Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm.  -Mebel osadzony na cokole.  -Regał posiadający 3 półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm.  -2 drzwi w rozmiarze: 44,6 x 70,2 cm wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Powierzchnia gładka.  -Uchwyt wykonany z szarego tworzywa sztucznego  -Kolor do uzgodnienia z zamawiającym | 1 szt. |

|  |
| --- |
| **WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA PORZĄDKOWEGO HALA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis elementu | Ilość |
| 1. | **Biurko pracownika**  -Wymiar (DxGxW) 1200x600x760 mm, wykonane z płyty laminowanej 18mm.  -Szafka i szuflada zamykane na klucz  -Metalowe uchwyty  -Obrzeże PCV, blat oklejony obrzeżem gr. 2 mm.  -Certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych  -Kolor do uzgodnienia z zamawiającym | 1 szt. |
| 2. | **Krzesło tapicerowane**  -Stalowy stelaż lakierowany proszkowo na czarno, siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną  -Podstawa: stal lakierowana na czarno,  -Szerokość podstawy:54 cm  -Głębokość podstawy:42 cm  -Wysokość siedziska:47 cm  -Siedzisko i oparcie: tapicerowane  -Szerokość siedziska:47 cm  -Głębokość siedziska:42 cm  -Wysokość oparcia:35 cm  -Sztaplowanie: max. 10 sztuk  -Atest: wytrzymałościowy | 1 szt. |
| 3. | **Regał na środki czystości**  -Materiał- stal nierdzewna  -Wymiary (DxSxW) 40 x 100 x 180 cm  -Liczba półek 4 szt.  -Długość półki [mm] 1000  -Szerokość półki [mm]  -Kolor szary  -Nośność jednej półki [kg] 50 kg | 1 szt. |
| 4. | **Szafa ubraniowa pojedyncza**  -Szafa o wymiarach 46 x 40 x 190 cm.  -Posiadająca 3 wnęki.  -Typ: wolnostojący  -Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm.  -Mebel osadzony na cokole.  -Szafa posiadająca 2 półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm  - 1 drzwi w rozmiarze: 44,6 x 177,8 cm wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Powierzchnia gładka.  -Uchwyt wykonany z szarego tworzywa sztucznego. Zamykane na zamek.  -Kolor do uzgodnienia z zamawiającym | 1 szt. |

|  |
| --- |
| **WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA PORZĄDKOWEGO KUCHNIA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis elementu | Ilość |
| 1. | **Regał na środki czystości**  -Materiał- stal nierdzewna  -Wymiary (DxSxW) 40 x 100 x 180 cm  -Liczba półek 4 szt.  -Długość półki [mm] 1000  -Szerokość półki [mm]  -Kolor szary  -Nośność jednej półki [kg] 50 kg | 2 szt. |

|  |
| --- |
| **WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA MAGAZYN ŚWIETLICY** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis elementu | Ilość |
| 1. | **Wysoki regał z półkami**  -Regał o wymiarach 90 x 40 x 190 cm.  -Posiadający 5 wnęk.  -Typ: wolnostojący  -Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm.  - Mebel osadzony na cokole  -Regał posiada 3 półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm.  -2 drzwi w rozmiarze: 44,6 x 70,2 cm wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Powierzchnia gładka.  -Uchwyt wykonany z szarego tworzywa sztucznego. zamykane na zamek  -Kolor do uzgodnienia z zamawiającym | 2 szt |
| 2. | **Wysoki regał z półkami**  -Regał o wymiarach 90 x 40 x 190 cm.  -Posiadający 5 wnęk  -Typ: wolnostojący  -Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm.  - Mebel osadzony na cokole  -Regał posiada 3 półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm  -Kolor do uzgodnienia z zamawiającym | 1 szt |
| **WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIE SOCJALNE STOŁÓWKA** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis elementu | Ilość |
| 1. | **Krzesło tapicerowane**  -Stalowy stelaż lakierowany proszkowo na czarno, siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną  -Podstawa: stal lakierowana na czarno,  -Szerokość podstawy:54 cm  -Głębokość podstawy:42 cm  -Wysokość siedziska:47 cm  -Siedzisko i oparcie: tapicerowane  -Szerokość siedziska:47 cm  -Głębokość siedziska:42 cm  -Wysokość oparcia:35 cm  -Sztaplowanie: max. 10 sztuk  -Atest: wytrzymałościowy | 6 szt. |
| 2. | **Stół**  Stół z blatem prostokątnym o wymiarze 1200x700 mm.  -Profile stalowe, nóżki: rura okrągła fi 60mm, wieniec profil 40x20 mm, malowana proszkowo w kolorystyce RAL.  -Blat wykonany z laminowanej płyty meblowej 18 mm oklejonej okleiną PCV 2 mm.  -Stół z regulacją wysokości w zakresie 4-6.  -Certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych  -Kolor do uzgodnienia z zamawiającym | 1 szt. |
| 4. | **Zestaw kuchenny**  -Długość zestawu 2m  -Kolor do uzgodnienia z zamawiającym  -Jednolity materiał  Skład zestawu:  1 x Szafka kuchenna 80 cm stojąca z drzwiami  1 x Szafka kuchenna 60 cm stojąca z szufladami  1 x Szafka kuchenna stojąca 60 cm z drzwiami  1 x Szafka kuchenna 80 cm wisząca  1 x Szafka kuchenna 60 cm wisząca  1 x Szafka kuchenna 60 cm wisząca z drzwiami  1 x Blat jednoelementowy z otworem na zlew  1 x Zlewozmywak jednokomorowy wpuszczany z syfonem (komora po lewej stronie, ociekacz po prawej);  1 x Bateria kuchenna stojąca jednouchwytowa; | 1 szt. |

|  |
| --- |
| **WYPOSAŻENIE STOŁÓWKA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis elementu | Ilość |
| 1. | **Krzesło stołówkowe**  -Regulowane, nietapicerowane  -Krzesło szkolne wykonane z rury owalnej 38x20 mm, malowane proszkowo.  -Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm.  -Regulacja rozmiaru 3 -4  -Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem  -Certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych  -Kolor do uzgodnienia z zamawiającym | 32 szt. |
| 2. | **Krzesło stołówkowe**  -Regulowane, nietapicerowane  -Krzesło szkolne wykonane z rury owalnej 38x20 mm, malowane proszkowo.  -Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm.  -Regulacja rozmiaru 5-6  -Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem  -Certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych  -Kolor do uzgodnienia z zamawiającym | 104 szt. |
| 3. | **Stół 6 osobowy:**  Blat o wymiarach 180 x 80 cm. Blat wykonany jest z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm w kolorze szarym. Ma kształt prostokątny. Obrzeże wykonane z PCV o grubości 2 mm w kolorze multiplex  **Stół 4 osobowy:**  Blat o wymiarach 138 x 69 cm. Blat wykonany jest z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm w kolorze szarym. Ma kształt prostokątny. Obrzeże wykonane z PCV o grubości 2 mm w kolorze multiplex . | 16x stół 6 osobowy  10x stół 4 osobowy |

|  |
| --- |
| **WYPOSAŻENIE PRALNIA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis elementu | Ilość |
| 1. | **Regał na środki czystości**  -Materiał- stal nierdzewna  -Wymiary (DxSxW) 40 x 100 x 180 cm  -Liczba półek 4 szt.  -Długość półki [mm] 1000  -Szerokość półki [mm]  -Kolor szary  -Nośność jednej półki [kg] 50 kg | 1 szt. |

|  |
| --- |
| **WYPOSAŻENIE KORYTARZA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis elementu | Ilość |
| 1. | **Szafa metalowa – skrytkowa**  - każda szafa zawierająca 12 oddzielnych skrytek  - konstrukcja zgrzewana  - zamek 2 kluczowy w systemie master  - dołączony klucz master  - skrytki z perforacją (wywietrzniki )  - otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany  - malowanie proszkowe  - blacha stalowa 0,6 mm  - wymiary pojedynczej skrytki w świetle drzwi min. 32 x 40 cm (szer x wys )  - kolorystyka korpusu RAL 7035  - kolorystyka frontu RAL 7035  **Dostawa, montaż, po stronie wykonawcy** | 46 szt. |